****

**KANDAVAS NOVADA DOME**

**KANDAVAS NOVADA IEPIRKUMA KOMISIJA**

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV - 3120 Reģ. Nr.90000050886,

Tālrunis 631 82028, fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

Kandavā

22.03.2018. Nr. 3-12-8/425

 ***Ieinteresētajam pretendentam***

***Par atbildi uz jautājumiem***

***Atklātā konkursā ID Nr. KND 2018/5\_ak***

ATKLĀTA KONKURSA Kandavas pilsētas PII “Zīļuks” energoefektivitātes paaugstināšanas iepirkums ir radušies jautājumi par tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām

Projekta daļā AR-13 logu un durvju saraksts

***Jautājums:***

1. *Durvis D-5, Ražotāji nevar izgatavot 1340 mm platas durvis, kas nodrošina noturības koeficienta prasību Uw=1,3 kW/m2K vai drīkst būt Uw=2,0 kW/m2K*

**Atbilde:**

 Norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie parametri nevar tikt samazināti.

***Jautājums:***

1. *Kā arī pēc rasējuma nav skaidrs durvis D5 un D-6 vai augšējā un apakšējā daļa ir no stikla vai plastikāta pildiņa, vai arī augšā stikls un apakšā plastikāta pildiņš.*

**Atbilde:**

 Augšējā daļa stikls, apakšējā pildiņš.

***Jautājums:***

1. *Jautājums ir, vai logiem no iekšpuses ir jābūt ar triplex pārklājumu.*

**Atbilde:**

“Triplex” pārklājums nav paredzēts.

***Jautājums:***

1. *Precizējums, logu profili ir domāti 5 vai 7 kameru*

**Atbilde:**

Logu profiliem nav definēts kameru skaits, bet ir definēta konstrukcijas kopējā U vērtība.

***Jautājums:***

1. *Jautājums vai logi L-5 un L-6 drīkst būt likti kopā no divām daļām, lai nodrošinātu izturības prasības.*

**Atbilde:**

Iespēju robežās, nodrošinot noturības prasības, izvairīties no dalītu konstrukciju izveides.

***Jautājums:***

1. *Metāla durvis D-1, D-2, D-3 nevar izražot ar Uw=1,3 kW/m2K noturības koeficienta prasību vai drīkst būt Uw=2,0 kW/m2K.*

**Atbilde:**

Pozīcijās D-1, D-2, D-3 paredzēt PVC tipa ārdurvis. Visi pārējie parametri tiek saglabāti.

Komisijas priekšsēdētājs Egīls Dude

V. Stova

63107375

valda.stova@kandava.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU