****

**KANDAVAS NOVADA DOME**

**KANDAVAS NOVADA IEPIRKUMA KOMISIJA**

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV - 3120 Reģ. Nr.90000050886,

Tālrunis 631 82028, fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

Kandavā

22.03.2018. Nr. 3-12-8/424 ***Ieinteresētajam pretendentam***

***Par atbildi uz jautājumiem***

***Atklātā konkursā ID Nr. KND 2018/5\_ak***

***Jautājums:***

1. *Lokālā tāmē Nr. 1 “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu siltināšana”, pozīcija Nr.15 “Ieejas jumtiņu attīrīšana, seguma demontāža”- 5 gab. Vai nav kļūda apjomos, jo projektā ieejas jumtiņi ir 9 gab.*

**Atbilde:**

Lokālās tāmes Nr.1 pozīcijā Nr.15 veikta apjomu korekcija (sk. Lokālo tāmi ar grozījumiem, pasūtītāja mājaslapā <http://kandava.lv/iepirkumi/kandavas_pilsetas_pii_ziluks_energoefektivitates_paaugstinasanas_buvdarbi>

***Jautājums:***

1. *Vai kāda no sekojošās lokālās tāmes pozīcijām nedublējas:*
2. *Lokālā tāmē Nr.3 “Cokols”, pozīcija Nr.1 “Esošās apmales demontāža, asfalta seguma izzāģēšana”-191m.*
3. *Lokālā tāmē Nr.3 “Cokols”, pozīcija Nr.2 “Tranšejas, izrakšana un aizbēršana gar pamatiem, blietējot pa 30 cm kārtām”-95,50 m3.*
4. *Lokālā tāmē Nr.3 “Cokols”, pozīcija Nr.7 “Esošās bruģa apmales pagalmā noņemšana, izrakšana, lietus kanalizācijas pārnešana par siltumizolācijas tiesu, pēc siltināšanas aizbēršana, bruģa ieklāšana atpakaļ”-125m.*
5. *Lokālā tāmē Nr.8 “EL/ELT, pozīcija Nr.11 “Esošā ietvju seguma pa perimetru izzāģēšana, izkalšana un atrakšana. Pēc kontūras izbūves tranšejas aizbēršana, blietēšana”- 108m3.*
6. *Lokālā tāmē Nr.8 “EL/ELT”, pozīcija Nr.12 “Seguma atjaunošana (600 mm platumā)”-90m2.*

**Atbilde:**

Pozīcijas nedublējas un ir identificējamas.

***Jautājums:***

1. *AVK projekta rasējumos un materiālu specifikācijas lapās (AVK.IS-10) norādīti materiāli:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Ventilācijas sistēma PN1*** |  |  |  |  |
| *23* | *Regulējošs vārsts ar elektrisko piedziņu* | *UTK/R 300x200* | *gab* | *4* | *Halton* |
| *25* | *CO2 sensori* |  | *kompl* | *2* |  |
|  | ***Ventilācijas sistēma PN2*** |  |  |  |  |
| *23* | *Regulējošs vārsts ar elektrisko piedziņu* | *UTK/R 300x200* | *gab* | *4* | *Halton* |
| *25* | *CO2 sensori* |  | *kompl* | *2* |  |
|  | ***Ventilācijas sistēma PN3*** |  |  |  |  |
| *23* | *Regulējošs vārsts ar elektrisko piedziņu* | *UTK/R 300x200* | *gab* | *4* | *Halton* |
| *25* | *CO2 sensori* |  | *kompl* | *2* |  |
|  | ***Ventilācijas sistēma PN4*** |  |  |  |  |
| *23* | *Regulējošs vārsts ar elektrisko piedziņu* | *UTK/R 300x200* | *gab* | *4* | *Halton* |
| *25* | *CO2 sensori* |  | *kompl* | *2* |  |

*Tāpat AVK projekta paskaidrojuma rakstā minēts:*

*4.2.3. Grupiņu telpās, kurās guļamtelpas ir atsevišķi no pārējām telpām, paredzēt regulējošos vārstus “Halton” UTK/R ar elektrisko piedziņu, kuru darbība ir savienota ar telpas CO2 sensoriem. Regulējošo vārstu darbība ir atkarīga no CO2 piesārņojuma līmeņa telpā. Pieaugot CO2 piesārņojumam telpā, vārsts pakāpeniski atveras, bet samazinoties- pakāpeniski aizveras.*

*Iepirkuma tāmē šādu materiālu nav un nav norādīts kontrolieri, kas saņem informāciju no CO2 sensoriem un vada regulējošo vārstu elektromotorus*

*Jautājums, kurās tāmes pozīcijās jāiekļauj:*

1. *Regulējošs vārsts ar elektrisko piedziņu -16 gab*
2. *CO2 sensori – 8 gab*
3. *Vārstu vadīšanas kontrolieris – 4 kompl*

**Atbilde:**

Veikts pozīciju papildus atšifrējums lokālajā tāmē Nr.6. (sk. Lokālo tāmi ar grozījumiem, pasūtītāja mājaslapā <http://kandava.lv/iepirkumi/kandavas_pilsetas_pii_ziluks_energoefektivitates_paaugstinasanas_buvdarbi>

***Jautājums:***

1. *Lokālās tāmes Nr.3 “Cokols”*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 31-00000 | Cokola apmales izveide no bruģakmens | m² | 1 33,70 |
|  |  | Betons C16/20 | m³ | 67,23 |
|  |  | Bruģakmens 200x100x60 mm | m² | 1 47,07 |
|  |  | Betona apmales, 1000x8200x80 | m | 2 10,10 |
|  |  | Šķembas, 0-40 mm; -100mm | m³ | 16,04 |
|  |  | Šķembas 2-8 mm, -50-80mm | m³ | 13,37 |
|  |  | Smalkās smiltis | m³ | 6,69 |

*Vai betona C16/20 apjomos 67,23 m3 nav radusies kļūda? Lūdzams precizēt apjomus.*

**Atbilde:**

Lokālās tāmes Nr.3 pozīcijā Nr.12 veikta apjomu korekcija. (sk. Lokālo tāmi ar grozījumiem, pasūtītāja mājaslapā <http://kandava.lv/iepirkumi/kandavas_pilsetas_pii_ziluks_energoefektivitates_paaugstinasanas_buvdarbi>

Komisijas priekšsēdētājs Egīls Dude

V. Stova

63107375

[valda.stova@kandava.lv](mailto:valda.stova@kandava.lv)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU