****

**KANDAVAS NOVADA DOME**

**KANDAVAS NOVADA IEPIRKUMA KOMISIJA**

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV - 3120 Reģ. Nr.90000050886,

Tālrunis 631 82028, fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

Kandavā

29.03.2018. Nr. 3-12-8/471 ***Ieinteresētajam pretendentam***

***Par atbildi uz jautājumiem***

***Atklātā konkursā ID Nr. KND 2018/5\_ak***

***Jautājums:***

1. *Lokālā tāmē Nr. 5 “Pagrabs”, pozīcija Nr.1 “Pagraba griestu siltināšana”-882,3m2. Tāmē nav minēta elektroinstalācijas demontāža un montāža pēc griestu siltināšanas. Lūdzams precizēt apjomus.*

**Atbilde:**

Lokālā tāmē Nr.5 “Pagrabs”, veikta apjomu korekcija un pievienota pozīcija-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Elektroinstalācijas demontāža un atpakaļmontāža pēc siltināšanas, stiprinājumi, palīgmateriāli | m² | 882,3 |

Skatīt Lokālo tāmi ar grozījumiem pasūtītāja mājaslapā <http://kandava.lv/iepirkumi/kandavas_pilsetas_pii_ziluks_energoefektivitates_paaugstinasanas_buvdarbi>

***Jautājums:***

1. *Lokālā tāmē Nr.1 “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu siltināšana”, pozīcija Nr.12 “Bēniņu iztīrīšana, siltināšana ar 400 mm beramo vati, insektu sieta ieklāšana un plēves uzklāšana”- 1200.00 m2. Būvprojektā un tāmē nav norādīts, kā paredzēts stiprināt pretvēja izolāciju Jutadach 85 virs beramās vates BLT 3, 400 mm, nepieciešams koka karkass. Lūdzams norādīt stiprināšanas veidu.*

**Atbilde:**

Lokālā tāmē Nr.1 “Jumta seguma nomaiņa, bēniņu siltināšana” izdarīti papildinājumi pozīcijā Nr.12 ar sadaļu –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jutadach 85, koka latas 25x50 mm, stiprinājumi (latas tiek stiprinātas pie jumta koka konstrukcijām) | m² | 1440,00 |

Skatīt Lokālo tāmi ar grozījumiem pasūtītāja mājaslapā <http://kandava.lv/iepirkumi/kandavas_pilsetas_pii_ziluks_energoefektivitates_paaugstinasanas_buvdarbi>

***Jautājums:***

1. *“AVK M. Stārastes “Zīļuks” gleznojums uz pirmsskolas izglītības iestādes fasādes”.- norādīts viens logo ar ilustrāciju, bet būvprojekta lapā AR-10, norādītas četras sienas gleznojuma vietas. Lūdzams precizēt.*

**Atbilde:**

Precizējam, ka projekta ietvaros veicams viens M. Stārastes “Zīļuks” gleznojums uz fasādes starp asīm A un B pa asi 1, 8m2.

***Jautājums:***

1. *Lokālās tāmēs nav norādīta logo gleznošana, kurās tāmes pozīcijās tas būtu jāiekļauj?*

**Atbilde:**

Pretendentiem Lokālā tāmē Nr.2 “Fasādes siltināšana” veikta apjomu korekcija un pievienota pozīcija -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | Logo gleznošana  ( 8m2 ) | gb | 1 |

Skatīt Lokālo tāmi ar grozījumiem pasūtītāja mājaslapā <http://kandava.lv/iepirkumi/kandavas_pilsetas_pii_ziluks_energoefektivitates_paaugstinasanas_buvdarbi>

***Jautājums****:*

1. *Ne būvprojektā, ne tāmē nav norādīts par fasādes gaismekļu demontāžas un montāžas apjomiem. Lūdzams precizēt un norādīt apjomus.*

**Atbilde:**

Fasādes gaismekļu demontāžas un montāžas darbi iekļauti Lokālā tāmē Nr.2 “Fasādes siltināšana” pozīcijā Nr.3.

Komisijas priekšsēdētājs Egīls Dude

V. Stova

63107375

[valda.stova@kandava.lv](mailto:valda.stova@kandava.lv)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU