**APSTIPRINĀTS**

Kandavas novada domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2017.gada 12.maijā

protokols Nr.1

**IEPIRKUMA**

„Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/11)

**NOLIKUMS**

(CPV kods 45000000-7)

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteiktajā kārtībā

Kandavas novads

2017.gads

1. **Vispārīgā informācija.**
   1. Pasūtītājs:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:** | Kandavas novada dome |
| **Juridiskā adrese:** | Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 |
| **Reģistrācijas numurs:** | 90000050886 |
| **Banka:**  **Konta numurs:**  **Kods:** | A/S „SEB banka”  LV73UNLA0011 0101 3057 3  UNLALV2X |
| **Kontaktpersonas:** | Par iepirkuma norisi:  Valda Stova, t. 63107375  [valda.stova@kandava.lv](mailto:valda.stova@kandava.lv),  Par tehniskiem jautājumiem:  Egils Dude, t. 63107365  egils.dude@kandava.lv |
| **Tālruņa numurs :** | 63182028 |
| **Faksa numurs:** | 63182027 |
| **E-pasta adrese:** | [dome@kandava.lv](mailto:dome@kandava.lv) |
| **Darba laiks:** | Pirmdienās: 08:00 – 19:00  Piektdienās: 08:00 - 15:00  Pārējās darba dienās: 08:00 – 17:00  Pusdienu pārtraukums: 12:00 – 13:00 |

**Līguma slēdzēja iestāde:**

**Kandavas novada Izglītības pārvalde**

Reģ. Nr.LV90009230143

Zīļu iela 2, Kandava

Kandavas novads, LV-3120

Tālrunis:63126520

Bankas rekvizīti:

Banka: A/S SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV86UNLA0050015030326

* 1. Iepirkuma priekšmeta un apjoms: Kandavas novada Izglītības iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (5.pielikums) un iepirkuma nolikuma prasībām (turpmāk – Būvdarbi).
     1. Iepirkuma CPV klasifikatora kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi);
     2. Iepirkuma priekšmetu (turpmāk- Iepirkums) tiek dalīts 3 (trīs) daļās:

1.2.2.1. 1. daļa- Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas bibliotēkas telpas vienkāršotā atjaunošana par konferenču telpu;

1.2.2.2. 2. daļa- Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 2. un 3. stāva vīriešu tualešu telpu vienkāršotā atjaunošana;

1.2.2.3. 3. daļa- Vānes pamatskolas meiteņu un zēnu tualešu renovācija.

* 1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt par katru daļu atsevišķi vai **visu iepirkuma priekšmetu kopā**.
  2. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
  3. Iepirkuma identifikācijas numurs - KND 2017/11.
  4. Iepirkuma līguma darbības vieta: Kandava, Kandavas novads.
  5. Darbu izpildes termiņš**: 2017.gada 21.augusts.**
  6. Par katru daļu ir paredzēts slēgt atsevišķu Iepirkuma līgumu.
  7. Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja visu Pretendentu piedāvātās Līgumcenas pārsniedz Kandavas novada Izglītības pārvaldes budžetā piešķirtos līdzekļus.
  8. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana negarantē Iepirkuma līguma slēgšanu. Iepirkuma līgums tiks slēgts pēc finansējuma saņemšanas iepirkuma realizēšanai. Finansējuma nesaņemšanas gadījumā, Iepirkuma līgums netiks slēgts.

1. **Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība**
   1. Ar Iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem Pretendenti var iepazīties Kandavas novada domes mājas lapā [www.kandava.lv](http://www.kandava.lv) vai arī Kandavas novada domē (103. kabinetā, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā) pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00.
   2. Informāciju par Iepirkumu Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā <http://kandava.lv/iepirkumi>.
   3. Ieinteresēto pretendentu pienākums irpastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai.
   4. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā.
   5. Rakstisku skaidrojumu pieprasījumu par Iepirkuma nolikumu ieinteresētā persona var nosūtīt pa pastu, faksu 63182027 vai uz e-pastu: [dome@kandava.lv](mailto:dome@kandava.lv) bez droša elektroniskā paraksta (vienlaicīgi nosūtot to pa pastu), adresējot Komisijai.
   6. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums (pasūtītāja mājas lapā internetā [<http://kandava.lv/iepirkumi>](http://www.vni.lv/lat/iepirkumi_/)), norādot arī uzdoto jautājumu.
   7. Skaidrojumi par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām tiek sniegti rakstveidā uz rakstiski saņemta pieprasījuma pamata un ievietoti Pasūtītāja mājas lapā internetā [<http://kandava.lv/iepirkumi>](http://www.vni.lv/lat/iepirkumi_/).
   8. Papildu informācija par Iepirkuma nolikumu pieprasāma tikai Iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā un ieinteresētajam Pretendentam nav tiesību to pieprasīt kontaktpersonai. Kontaktpersona iepirkuma gaitā sniedz tikai organizatorisku informāciju par Iepirkumu.
2. **Piedāvājuma iesniegšanas kārtība**
   1. Pretendenti savus piedāvājumus Iepirkumam var iesniegt līdz **2017.gada 25.maijam, plkst. 11:00,** Kandavas novada domē, 202.kabinetā (Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā). Piedāvājumi, kuri būs iesniegti pēc minētā laika, paziņojumā par līgumu noteiktā termiņā, netiks izskatīti un neatvērti tiks atgriezti atpakaļ Pretendentam.
   2. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, ne vēlāk, kā līdz nolikuma 3.1.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
   3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts ar norādi par saņemšanas laiku.
   4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas laiks. Mainīt vai atsaukt piedāvājumu Pretendents var personīgi vai ar tā pārstāvja starpniecību (pārstāvim jāuzrāda Pretendenta pilnvarojums ar tiesībām atsaukt vai mainīt piedāvājumu).
   5. Atklāta iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta.
3. **Piedāvājuma noformēšana**
   1. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas, katrs savā iesējumā. Izmaksu tāmēm jābūt iesniegtām arī elektroniskā formātā, CD vai USB zibatmiņas datu nesējā. Uz katra iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”. Jebkuru dokumentu kopijām, kas tiek pievienotas piedāvājumam, jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē (bandrolē), uz kuras jānorāda:
      * 1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
        2. Pretendenta nosaukums un adrese;
        3. Atzīme „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana” iepirkuma identifikācijas numurs – KND 2017/11. Neatvērt līdz 2017.gada 25.maijam plkst. 11:00.
      1. Piedāvājums sastāv no trim daļām:
         1. Pretendenta atlases dokumentiem;
         2. Tehniskā piedāvājuma;
         3. Finanšu piedāvājuma.
   2. Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā;
   3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā;
   4. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;
   5. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti atpakaļ Pretendentiem, izņemot nolikuma 3.1. apakšpunkta otrajā teikumā minētajā gadījumā.

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Pretendenta kvalifikācijas prasības:** | **6. Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:** |
| |  | | --- | | 5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | | 6.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu.  Lai pārbaudītu Nolikuma 5.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām Komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju.  Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.  Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara.  Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. |
| 5.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam būs jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministra kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.  Ārvalstīs reģistrēts Pretendents uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi var nebūt reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Gadījumā, ja ārvalstīs reģistrēts Pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, Pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju un paziņojusi par rezultātiem Pretendentam, kas atzīts par Iepirkuma uzvarētāju jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. | 6.2. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamā datubāzē <http://bis.gov.lv/>.  Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā Komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 5.3. Pretendentam vidējais gada (neto) finanšu apgrozījums pēdējos 2 (divos) gados (t.i. 2015. un 2016.) ir ne mazāks kā 50 000 EUR. Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā.  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz vienam no personu apvienības dalībniekiem ir šajā punktā minētais atbilstošs apgrozījums vai arī vairāku personu apvienības dalībnieku apgrozījuma summa veido nepieciešamo apgrozījuma apmēru. | 6.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums par finanšu apgrozījumu, saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā noteikto formu. |
| 5.4. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2014., 2015. un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir bijusi pozitīva pieredze ne mazāk kā 2 (divu) līdzīga rakstura objekta būvniecības, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanā, kā galvenajam būvdarbu veicējam par līguma summu ne mazāku kā EUR 50 000,00 katram no objektiem. Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem. | 6.4. Izvērtējot pretendenta piedāvājumā iekļauto, parakstīto pieredzes aprakstu, kas izstrādāta atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, klāt pievienojot 2 (divas) atsauksmes. |
| 5.5. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. | 6.5. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumu. |
| 5.6. Pretendentam līguma izpildē ir jānodrošina sertificēti būvdarbu vadītāji:  **5.6.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs/-a,** kuram uz plānotā Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredzei vismaz divu līdzīga rakstura objekta būvdarbu vadīšanā, kuros veikti vispārējie celtniecības darbi (telpu būvdarbi);  **5.6.2. siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadītājs/a,** darbu vadītājam/ai uz plānotā Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs serifikāts un pieredze vismaz divu līdzīga rakstura objekta būvdarbu vadīšanā, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam;  **5.6.3. elektroietaišu izbūves darbu vadītājs/-a,** darbu vadītājam/ai uz plānotā Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esoš sertifikāts un pieredze divu līdzīga rakstura objekta būvdarbu vadīšanā, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam.  5.6.4.. Pretendentam līguma izpildē ir jānodrošina sertificēts speciālists:  **5.6.4.1. darba aizsardzības koordinators -** kurš Iepirkuma līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu noteikumiem. | 6.6. Izvērtējot pretendenta piedāvājumā iekļauto Kvalifikāciju, kas izstrādāta atbilstoši nolikuma 4.pielikumam. |
| 5.6. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.  Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. | 6.6. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.  Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. |
| 5.7. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji kā arī visi apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. | 6.7. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuāli vērtību. Apakšuzņēmēja sniedzamo darbu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo darbu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:  6.7.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;  6.7.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |

**7. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras documents**

* 1. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

7.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

7.3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: <http://www.iub.gov.lv/lv/node/587>.

**8. Tehniskais piedāvājums**

8.1. Tehniskais piedāvājums sastāv no Tehniskās specifikācijas (nolikuma 8. pielikums), kuru Pretendents paraksta un, kurš skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami atspoguļo nolikuma Tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi.

8.2. Tehnisko piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis, kura pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgo pilnvaru.

1. Finanšu piedāvājums
   1. Pretendents finanšu piedāvājumu izstrādā, izmantojot nolikuma 6.pielikuma formu.
   2. Pretendents finanšu piedāvājumā, norāda cenu (*euro)* bez PVN.
   3. Pretendents finanšu piedāvājumā, norāda cenu ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
   4. Ja Pretendents finanšu piedāvājuma sagatavošanā neievēro šajā punktā noteikto kārtību, Komisija nevērtē Pretendenta finanšu piedāvājumu.
   5. Visas Pretendenta izmaksas, kas saistītas ar Iepirkuma priekšmetu, izņemot PVN, iekļaujamas veiktajos aprēķinos. Papildu izmaksas, kas nav iekļautas aprēķinos un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā pie Iepirkuma līguma noslēgšanas un to darbības laikā.
   6. Katram Pretendentam ir tiesības iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājumu. Ja Pretendents iesniedz piedāvājuma variantus, Komisija neizskata nevienu no iesniegtajiem piedāvājumu variantiem un attiecīgo Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.
   7. Kopējā cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, piegādes un citām izmaksām, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.
2. **Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēle**
   1. **Vērtēšanas kritērijs – s**aimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, vērtējot cenu.
   2. Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīst piedāvājumu ar viszemāko cenu.Komisija piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos pretendenta Finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu EUR bez PVN (Nolikuma 6.pielikums).Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis nolikumam atbilstošu
   3. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs.
   4. Komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 4. punkta noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
   5. Komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 6.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, no publiskajām datu bāzēm iegūtās informācijas.
   6. Ja kvalifikācija neatbilst nolikuma 5.punktā noteiktajām prasībām vai nav iesniegts kāds no 6.punktā noteiktajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, Komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
   7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, Komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo pretendentu.
   8. Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācijas par Pretendenta kvalifikāciju ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.
   9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, Komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo Pretendentu.
   10. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.
3. **Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana**
   1. Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.
   2. Komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu.
   3. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

11.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

11.3.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

11.3.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p25) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

11.3.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 7.3.1., 7.3.2. un 7.3.3.punkta nosacījumi.

* 1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 9.panta panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā (Nolikuma 11.3.1., 11.3.2., 11.3.4.punkts) minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

11.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4. punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

11.4.1.1. par Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 1. punktā (Nolikuma 11.3.1.punktā) minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

11.4.1.2. par Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā (Nolikuma 11.3.2.punktā) minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minētās personas piekrišanu;

11.4.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minēto personu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā (Nolikuma 11.3.punktā) noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

* 1. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9.panta devītās daļas 1. punkta "b" apakšpunktam (Nolikuma 11.4.punkts) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
     1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4. punktā) minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;
     2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4. punktā) minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
  2. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā (Nolikuma 11.3.4. punktā) minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 *euro*, Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmitās daļas 2.punktā (Nolikuma 11.3.4.punktā) minētajā termiņā iesniedz:
     1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;
     2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;
     3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, — kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.
  3. Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.
  4. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
  5. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
  6. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.
  7. Komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

1. **Iepirkuma līgums**
   1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (Nolikuma 10.pielikums) ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.
   2. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.
   3. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu (ja tādi tiks veikti) teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
2. **Pretendenta pienākumi un tiesības:**
   1. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju;
   2. segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta;
   3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
   4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā;
   5. Pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. **Komisijas pienākumi un tiesības:**
   1. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
   2. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Komisijai;
   3. pārbaudīt pretendentu sniegto informāciju, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;
   4. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu;
   5. pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
   6. pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;
   7. ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo zemāko cenu;
   8. Komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**Pielikumā:**

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā uz 2 (divas) lp.;

2.pielikums – Pretendenta pieredze iepriekšējos 3 (trijos) gados 1 (vienas) lp.;

3.pielikums – Piedāvātais personāla sastāvs(veidne) uz 1 (vienas) lp.;

4.pielikums – Kvalifikācija uz 3 (trīs) lp.;

5.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts uz 1 (vienas) lp.;

6. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lp.;

7. pielikums - Pretendenta finansiālais stāvoklis uz uz 1 (vienas) lp.;

8. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 21 (divdesmit vienas) lp.;

9. pielikums – Līguma projekts Būvdarbu veikšanai uz 5 (piecām) lp..

Atsevišķi pievienoti:

1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļas “Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas bibliotēkas telpas vienkāršotā atjaunošana par konferenču telpu” skaidrojošais apraksts un projekts.
2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļas “Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 2. un 3. stāva vīriešu tualešu telpu vienkāršotā atjaunošana” skaidrojošais apraksts un projekts.
3. Iepirkuma priekšmeta 3. daļas “Vānes pamatskolas meiteņu un zēnu tualešu renovācija” skaidrojošais apraksts un projekts.

**1.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana ”

ID Nr. KND 2017/11

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

„Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana”

ID Nr. KND 2017/11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | |
| *sastādīšanas vieta* | | |  | | | *datums* | |
| **Informācija par pretendentu\*** | | | | | | | |
| Pretendenta nosaukums: | | |  | | | | |
| Reģistrācijas numurs: | | |  | | | | |
| Juridiskā adrese: | | |  | | | | |
| Pasta adrese: | | |  | | | | |
| Tālrunis: | | |  | | Fakss: |  | |
| E-pasta adrese: | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Finanšu rekvizīti\*** | | | | | | | |
| Bankas nosaukums: | |  | | | | | |
| Bankas kods: | |  | | | | | |
| Konta numurs: | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Informācija par pretendenta atbildīgo personu\*** | | | | | | | |
| Vārds, uzvārds (personas kods): | |  | | | | | |
| Ieņemamais amats: | |  | | | | | |
| Tālrunis: | |  | | | Fakss: |  | |
| E-pasta adrese: | |  | | | | | |

*Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība* *(personu grupa):*

* persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* katras personas atbildības apjoms: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

piesakās piedalīties iepirkumā „ Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/11);

uzņemas pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām;

* apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un ir gatavs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā slēgt līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;
* apņemas nodrošināt izglītības iestāžu telpu atjaunošanu, saskaņā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, piekrīt Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi, Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
* apliecina, ka noslēgtā iepirkuma līguma izpildē nesniegs nepatiesu informāciju, ka izpildītāja kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām, un tas ir iesniedzis visu pieprasīto informāciju;
* apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
* apliecina, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija, ziņas un dati ir patiesas, kā arī norādītā kontaktinformācija ir aktuāla un Pretendents nodrošinās, ka informācija, kas tiks uz to nosūtīta, no tā puses tiks saņemta;
* atļauj Pasūtītājam apstrādāt savus fiziskas personas datussaskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu;
* piekrīt, savstarpējā sarakstē Iepirkuma ietvaros un Iepirkuma rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros, izmantot Pretendenta aizpildītajā pieteikuma veidlapā norādīto e – pasta adresi.

**Lūdzam norādīt informāciju** par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā\* vai vidējā uzņēmuma\*\* statusam.

Pretendents */nosaukums/*  ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs */nosaukums/* ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs */nosaukums/* ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ */jānorāda mazais vai vidējais/* uzņēmums.

\***Mazais uzņēmums**, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus *euro*;

\*\* **Vidējais uzņēmums**, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai , kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus *euro*.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

Z.v.

**\* *Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkuma procedūrā***

**2.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana ”

ID Nr. KND 2017/11

**Pretendenta pieredze iepriekšējos 3 (trijos) gados\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītājs  (nosaukums, adrese), kontaktpersona, tālrunis | Sniegto būvdarbu apraksts | Būvdarbu veikšanas laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*Atbilstoši Nolikuma 6.4. prasībām

Pielikumā: tabulā uzrādīto 2 Pasūtītāju atsauksmes uz \_\_ lapām.

2017. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums)*

**3.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana ”

ID Nr. KND 2017/11

**Piedāvātais personāla sastāvs** *(veidne)*

Iepirkumam „ Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/11)

*[Pretendentiem jānorāda amata nosaukumi atbilstoši kvalificētajam personālam, lai atbilstu*

*noteiktajām prasībām.]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p. k. | Vārds, uzvārds, personas kods | Amata nosaukums līguma izpildē | Sertifikāta Nr., sertifikāta  izdevējs |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2017.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**4.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana ”

ID Nr. KND 2017/11

### KVALIFIKĀCIJA

**Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts, kas apliecina kvalifikācijas atbilstību nolikuma 6.5. punkta prasībām**

1. **Atbildīgā būvdarbu vadītāja** profesionālā pieredze.

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums, informācija par ēku būvdarbu vadīšanu, kuros veikti vispārējie celtniecības darbi (telpu remontdarbi) | Datums, kad veikti vispārējie celtniecības darbi (telpu remontdarbi) | Amats (pozīcija veiktajos darbos) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Siltumapgādes, ventilācijas rekuperācijas un aukstumapgādes sistēmu būvdarbu vadītāja** profesionālā pieredze.

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums | Datums, kad veikti darbi (telpu remontdarbi) | Amats (pozīcija veiktajos darbos) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Elektroietaišu izbūves darbu vadītāja** profesionālā pieredze.

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis) | Objekta nosaukums, veikto darbu īss raksturojums | Datums, kad veikti darbi (telpu remontdarbi) | Amats (pozīcija veiktajos darbos) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstāk minētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Līguma izpildē piesaistītais speciālists:

**4.1. darba aizsardzības koordinators:**

Uzvārds:

Vārds:

Personas kods:

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta nosaukums:

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <*pretendenta nosaukums*> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ strādāt pie Būvdarbu līguma Iepirkumā „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana”darbu izpildes.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts, atšifrējums)

2017.gada\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana ”

ID Nr. KND 2017/11

**LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. \* | Nododamo darbu vērtība % no kopējās finanšu piedāvājuma summa | Nododamo darbu apraksts |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*pievienojot katra apakšuzņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

2017. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)

**6.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana ”

ID Nr. KND 2017/11

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Iepirkumam „ Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/11)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *sastādīšanas vieta* |  | *datums* |

Finanšu piedāvājumu pretendents aizpilda saskaņā ar pievienotajiem Excel failiem katrai Iepirkuma daļai atsevišķi ( Tāmes Nr.1; Nr.2 un Nr.3), kur pretendents norāda katras vienības izmaksas. Pretendents norāda informāciju tikai par to Iepirkuma daļu, par kuru Pretendents iesniedz piedāvājumu.:

Saskaņā ar Iepirkuma “Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma “Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana” noteikumiem, un piedāvājam veikt **1.daļas “Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas bibliotēkas telpas vienkāršotā atjaunošana par konferenču telpu”** par kopējo cenu EUR \_\_\_\_\_\_(*summa vārdiem*) un PVN 21% EUR \_\_\_\_\_\_\_, kopā EUR \_\_\_\_\_\_.

Saskaņā ar Iepirkuma “Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma “Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana” noteikumiem, un piedāvājam veikt **2.daļas “Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 2. un 3. stāva vīriešu tualešu telpu vienkāršotā atjaunošana”** par kopējo cenu EUR \_\_\_\_\_\_ (*summa vārdiem*)un PVN 21% EUR \_\_\_\_\_\_\_, kopā EUR \_\_\_\_\_\_.

Saskaņā ar Iepirkuma “Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana” nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma “Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana” noteikumiem, un piedāvājam veikt **3. daļa-** **„Vānes pamatskolas meiteņu un zēnu tualešu renovācija”** par kopējo cenu EUR \_\_\_\_\_\_ (*summa* vārdiem) un PVN 21% EUR \_\_\_\_\_\_\_, kopā EUR \_\_\_\_\_\_.

Apliecinām, ka:

Finanšu piedāvājumā ir norādīta kopējā cena katrai iepirkuma priekšmeta daļai, par kādu tiks veikta izglītības iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām nosacījumiem un atsevišķi klāt pievienotajiem skaidrojošajiem rakstiem un projektiem

- Piedāvājumā ir iekļautas visas veikto būvdarbu garantijas termiņa, 60 (sešdesmit) mēneši

no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža, izmaksas.

- Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

- Apliecinām, ka Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

\* vērtējamais lielums

**7.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana”

ID Nr. KND 2017/11

**PRETENDENTA FINANSIĀLAIS STĀVOKLIS**

Iepirkumam „ Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2017/11)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Gada finanšu (neto) apgrozījums |
| 2016.gads |  |
| 2015.gads |  |
| 2014.gads |  |
| **Vidēji gadā:** |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

2017. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana ”

ID Nr. KND 2017/11

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Darba uzdevumus jāveic Iepirkuma līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē, atbilstoši šai Tehniskajai specifikācijai, Lokālajām tāmēm, klāt pievienotajiem skaidrojošajiem aprakstiem un projektiem, Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām veikt izglītības iestāžu telpu vienkāršoto atjaunošanu.
2. **Darbu apraksts un apjomi** 
   1. Būvdarbu laikā ir jāveic izglītības iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana (turpmāk- Būvdarbi) saskaņā ar Iepirkuma līguma un tā pielikuma nosacījumiem, lokālajām tāmēm, klāt pievienotajiem skaidrojošajiem aprakstiem un projektiem, ievērojot Pasūtītāja prasības, šo Tehnisko specifikāciju, un Kandavas novada būvvaldes prasībām.
   2. Būvdarbu apjomi apkopoti Tehniskās specifikācijas pielikumā „Būvdarbu tāme” atbilstoši Iepirkuma daļai. Lai piedāvājums būtu sagatavots iespējami objektīvi, ņemot vērā faktisko situāciju objektā Izpildītājam ir vēlams veikt ēkas un telpu apsekošanu pirms piedāvājuma iesniegšanas.
   3. Visu Būvdarbu pabeigšanas laiks tiek noteikts **2017.gada 21. augusts**.
   4. Veikto Būvdarbu garantijas laiks ir **60 (sešdesmit) kalendārie mēneši**.
   5. Būvmateriālu un būvizstrādājumu izvēlē ievērot Pasūtītāja prasības, Tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas normatīvos aktus.
   6. Izpildītāja atbildība ir Būvdarbu izpildei iespējami nepieciešamo detalizācijas risinājumu un darba rasējumu izstrāde, un to savlaicīga iesniegšana saskaņošanai ar Pasūtītāju, tā lai netiktu kavēts kopējais būvdarbu laika grafiks. Saskaņojumu pamatota nesaņemšana, nekādā gadījumā nav par iemeslu laika grafika termiņu pagarinājumam. Iespējamo detalizācijas risinājumu izstrādes izmaksas, kā arī Būvdarbu veikšana atbilstoši detalizētajiem risinājumiem, Izpildītājam ir jāievērtē Būvdarbu izmaksās, sagatavojot savu Finanšu piedāvājumu.
3. **Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi** 
   1. Būvdarbu būvuzraudzību – pārbauda un pieņem saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, veic Kandavas novada izglītības pārvaldes attiecīgās iestādes nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.
   2. Izpildītāja pienākums ir pirms veikto Būvdarbu akta iesniegšanas, saskaņot ar Būvuzraugu visus veiktos Būvdarbu apjomus, pamatojot katrus Būvdarbu apjomus ar atbilstības dokumentāciju (deklarācijām, sertifikātiem, izpildshēmām u.c.). Iesniedzot Būvuzraugam akceptēšanai veikto Būvdarbu aktu, tam jābūt pievienotam pilnam izpilddokumentācijas komplektam.
   3. Pabeidzot Būvdarbus, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Iepirkuma līgumā nozīmētai pilnvarotajai personai pilnībā nokomplektētu veikto Būvdarbu pilnu izpilddokumentāciju trīs oriģinālos komplektos, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un Pasūtītāja prasībām.
   4. Izpildītāja pilna atbildība ir veikt visus nepieciešamos Būvdarbus, tajā skaitā organizēt un saņemt visas nepieciešamās atļaujas, lai izpildītu visus Iepirkuma līguma Būvdarbu apjomus noteiktajā termiņā.
4. **Īpašas prasības būvniecībai**
   1. Izpildītājs visu būvniecības laiku ir atbildīgs par Būvdarba aizsardzību un ugunsdrošību objektā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
   2. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt objektu ar projekta izpildes darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
   3. Izpildītāja pienākums ir būvniecības laikā apmaksāt visus izmantotos komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija).
   4. Izpildītāja atbildība ir paredzēt Finanšu piedāvājumā visas izmaksas, saistītas ar būvlaukuma ierīkošanu un uzturēšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, darba drošības inventāra nodrošināšanu katram darbiniekam.
   5. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par būvlaukumu un tajā izvietoto materiālo vērtību apsardzi būvdarbu laikā.
5. **Prasības piedāvājuma izstrādei** 
   1. Būvdarbu tāmes (lokālās, kopsavilkuma aprēķini un būvniecības koptāme) jāizstrādā atbilstoši LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšana”, tajās jāievērtē visas Tehniskās specifikācijas un Tehniskās dokumentācijas prasības, tajā skaitā to realizācijai nepieciešamie resursi, iespējami nepieciešamo detalizēto tehnisko risinājumu izstrādāšana, darba rasējumu izstrāde, izpilddokumentācijas noformēšanas izmaksas, būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas, darba aizsardzības izmaksas, nodokļi un citas līguma pilnīgai un kvalitatīvai realizācijai nepieciešamās izmaksas.
   2. Izstrādājot lokālās tāmes, jāizceno visas pielikumā „Būvdarbu tāme”, atbilstoši katrai Iepirkumu daļai, iekļautās pozīcijas un apjomi. Nav pieļaujama jaunu pozīciju un apjomu iekļaušana, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana.
   3. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, tad pretendents piedāvājumā var piedāvāt un norādīt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
   4. Pielikumā „Būvdarbu tāme”, atbilstoši Iepirkuma daļai, pozīcijas nedrīkst dzēst un veidot jaunas pozīcijas. Ja nepieciešams, konkrēto „Būvdarbu apjomu” pozīciju var papildināt ar ierakstu „pretendenta ekvivalents \_\_\_\_\_\_” norādot pretendenta piedāvāto ekvivalentu.
6. **Veicamie Būvdarbi:** 
   1. **Saskaņā ar “Būvdarbu Tāme Nr.”, Iepirkuma 1. daļa „Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas bibliotēkas telpas vienkāršotā atjaunošana par konferenču telpu”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| *1* | *3* | *4* | *5* |
|  | ***Bibliotēkas telpa*** |  |  |
|  | ***Demontāža*** |  |  |
| 1 | Durvju vērtņu un kārbu demontāža | kpl. | 2 |
| 2 | Elektroinstalācijas vadu, slēdžu un griestu gaismekļu demontāža | kpl. | 8 |
| 3 | Putaplasta griestu demontāža līdz pārseguma panelim | m2 | 69,10 |
| 4 | Kanalizācijas cauruļu demontāža, visā stāvvada garūmā, pievadi -izlietnes | kpl. | 1 |
| 5 | Siltā un aukstā ūdens cauruļu demontāža | kpl. | 1 |
| 6 | Sienu attīrīšana no vecā krāsojuma un bojātā apmetuma nokalšana līdz sienu pamatkonstrukcijai | m2 | 64,60 |
| 7 | Koka grīdas , flīzētās daļas un daļējas grīdas betona pamatnes nokalšana, izdedžu izvešana- attīrīšana līdz pārseguma panelim | m2 | 69,10 |
| 8 | Ventilācijas sistēmas demontāža | kpl. | 4 |
|  | ***Montāža*** |  |  |
|  | ***Ventilācija*** |  |  |
| 9 | Gaisa apstrādes iekārta ar rotora rekuperātoriem, elektrisko gaisa sildītāju, automātisku un CO2 vadību ( KVK 160 M) | kpl. | 1 |
| 10 | Elastīgie savienojumi | gb. | 4 |
| 11 | Cinkotā skārda gaisa vads SR-200 | m | 1 |
| 12 | Cinkotā skārda gaisa vads SR-250 | m | 21 |
| 13 | Cinkotā skārda gaisa vads SR-315 | m | 36 |
| 14 | Cinkotā skārda gaisa vads ( Kantainie/Rect 400x600) | m | 2 |
| 15 | Kaučuka pretkondensāta izolācija b=32mm | m2 | 32 |
| 16 | Gaisa nosūces reste ar statiskā spiediena kārbu( 800x200) | gb. | 2 |
| 17 | Gaisa pieplūdes ierīce DSC-315 | gb. | 2 |
| 18 | Fasādes reste ( 400x600) | gb. | 2 |
| 19 | Ugunsdrošais vārstsD315 | gb. | 4 |
| 20 | Caurumu kalšana un aizdarīšana | kompl. | 1 |
| 21 | Cinkotā skārda veidgabali | kompl. | 1 |
| 22 | Stiprinājumi, kronšteini | kompl. | 1 |
| 23 | Ugunsdrošā aizdere | kompl. | 1 |
| 24 | Elektrokomutāciju un vadības elementu apsaiste | kompl. | 1 |
| 25 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | ***Griesti*** |  |  |
| 26 | Griestu pārseguma paneļu atsegtā stiegrojuma aizsargkārtas atjaunošana ar Ceresit PCC betona atjaunošanas sistēmu (grunts CN94, Ceresit CD30 + Ceresit CD26) (~10%) | m2 | 36,60 |
| 27 | Griestu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un apmetuma izbūve (10mm), izvelkot plaknes līmenī (kaļķa cementa apmetums Ceresit ZKP vai ekvivalents) | m2 | 36,60 |
| 28 | Griestu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un špaktelēšana (nobeiguma špaktele Sandplast S vai ekvivalents), griestu slīpēšana | m2 | 36,60 |
| 29 | Griestu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents ) un krāsošana (2x) ar baltu matētu akrila krāsu griestiem | m2 | 36,60 |
| 30 | Pazemināta griestu izbūve (ģipškartona apšuvums uz metāla karkasa, 2,55 m no grīdas ) | m2 | 32,50 |
| 31 | Pazemināto griestu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un špaktelēšana (nobeiguma špaktele Sandplast S vai ekvivalents), griestu slīpēšana | m2 | 32,50 |
| 32 | Pazemināto griestu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents ) un krāsošana (2x) ar matētu akrila krāsu griestiem (Tonis NCS 2820 G76Y) | m2 | 32,50 |
|  | ***Elektroinstalācija*** |  |  |
| 33 | Jaunas elektroinstalācijas izbūve ar vadu iefrēzēšanu sienās, izveidojot griestu gaismekļu (12gb.), z/a slēdžu un z/a rozešu montāžas vietas | m | 130,00 |
|  | - automātslēdzis 3fāzu C16 | gb. | 1,00 |
|  | - automātslēdzis 1fāzu C16 | gb. | 2,00 |
|  | - gofrētā caurule d16 | m | 70,00 |
|  | - gofrētā caurule d21 | m | 50,00 |
|  | - kabelis NYY-J 5x2,5 ventilācijas iekārtai | m | 20,00 |
|  | - kabelis NYY-J 3x1,5 | m | 100,00 |
|  | - kabelis NYY-J 3x2,5 | m | 100,00 |
|  | - kabeļu penālis | m | 10,00 |
|  | - slēdzis z/a vienpolu | gb. | 3,00 |
|  | - rozetes z/a | gb. | 14,00 |
|  | - rozešu un slēdžu rāmītis divvietīgs | gb. | 5,00 |
|  | - rozešu un slēdžu rāmītis trīsvietīgs | gb. | 1,00 |
|  | - rozešu un slēdžu rāmītis četrvietīgs | gb. | 1,00 |
|  | - kārbas z/a | gb. | 17,00 |
| 34 | Griestu lampa TK Lighting Leksus 1962 montāža | gb. | 8 |
| 35 | LED sienas lampa ,montāža - 600 mm | gb. | 4 |
| 36 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | ***Kanalizācija, ūdensvads*** |  |  |
| 37 | Jaunas kanalizācijas PPHT caurules montāža, ar iefrēzēšanu sienās vai grīdā, izlietnes (1gb.) un pieslēgvietas izbūvi (ugunsdrošs būvkonstrukciju šķērsojums - ugunsizturība līdz EI120) | kpl. | 1 |
| 38 | Jaunu siltā un aukstā ūdens PP-R cauruļu montāža ar cauruļu iefrēzēšanu sienās, izbūvējot izlietnes (1gb.) pieslēgvietas (ugunsdrošs būvkonstrukciju šķērsojums - ugunsizturība līdz EI120) | kpl. | 1 |
|  | ***Sienas*** |  |  |
| 39 | Kolonnas apšuvuma izbūve (metāla profilu karkass apšūšana ar riģipsi (1 kārta)) | m2 | 5,80 |
| 40 | Kolonnu riģipša apšuvuma gruntēšana (grunts koncentrātu Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un riģipša šuvju vietu aizšpaktelēšana (špaktele Sandplast 696 un šuvju lenta Flugger Novovis vai ekvivalents) | m2 | 5,80 |
| 41 | Sienu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un apmetuma atjaunošana (b.=20mm), izvelkot plaknes līmenī (kaļķa cementa apmetums Ceresit ZKP vai ekvivalents) | m2 | 64,60 |
| 42 | Sienu ( izbūvētās kolonnu, starpsienas un durvju ailas), gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents), špaktelēšana (nobeiguma špaktele Sandplast S vai ekvivalents), sienu slīpēšana | m2 | 70,40 |
| 43 | Hidroizolācijas (Knauf Flaechendicht F vai ekvivalents) ieklāšana (divas kārtas) zem flīzējamām sienas virsmām (h=2m), iekaitot hidroizolācijas lentu telpas stūros | m2 | 0,50 |
| 44 | Sienu gruntēšana un flīzēšana (no h= 850mm līdz h= 1450 mm) ar keramikas flīzēm 150x150, ieskaitot šuvju aizpildi (**flīžu krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju**) | m2 | 0,50 |
| 45 | Nenoflīzētās sienas daļas gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un krāsošana (2x) ar matētu ūdensizturīgu akrila krāsu sienām (NCS1504-G90Y) | m2 | 70,40 |
|  | ***Durvis*** |  |  |
| 46 | Durvju ailu sagatavošana (izvilkšana) durvju montāžai | gb. | 2 |
| 47 | Durvju bloku montāža | kpl. | 2 |
|  | - finierēts durvju bloks (900x2030mm : rokturis, slēdzene, metāla slieksnis, eņģes, atdure) | kpl. | 1 |
|  | - finierēts durvju bloks (1000x2030mm,: rokturis, slēdzene, metāla slieksnis, eņģes, atdure) | kpl. | 1 |
|  | - durvju montāžas materiāli | kpl. | 2 |
| 48 | Durvju aplodu (koks) uzstādīšana | kpl. | 2 |
|  | ***Grīdas*** |  |  |
| 49 | Betona grīdas ESTRICH (h vid.= 60mm)ieklāšana, materiālu specifikāciju un tipu skatīt grafiskajā daļā | m2 | 69,10 |
| 50 | Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai- gruntēšana un šhahtelēšana | m2 | 69,10 |
| 51 | Linolejs (**raksts un krāsa pēc BP: lapa AR** ) ieklāšana (līmējot) uz sagatavotas grīdas virsmas ar šuvju metināšanu | m2 | 69,10 |
| 52 | Koka grīdlīstu (h=50mm) uzstādīšana pa telpas perimetru un ap kolonām, grīdlīstu krāsošana sienu vai kolonu krāsu tonī | m | 41,70 |
|  | ***Santehnika, mēbeles un apŗīkojums*** |  |  |
| 53 | Nerūsējošā tērauda izlietne ar jaucējkrānu, montāža | kpl. | 1 |
| 54 | Izlietnes skapītis (760x850x600, laminēta kokskaidu plātne, fasāde Osis Eko R 44192) montāža | kpl. | 1 |
| 55 | Sienas skapītis (760x680x240, laminēta kokskaidu plātne, fasāde Osis Eko R 44192) montāža | kpl. | 1 |
|  | ***Dažādi darbi*** |  |  |
| 56 | Apkures radiatoru (4gb.) un apkures cauruļu attīrīšana no vecās krāsas, gruntēšana (Vivacolor Universal Korrostop vai ekvivalents) un krāsošana (2x) ar radiatoru krāsu (Vivacolor Special Radiator vai ekvivalents) | kpl. | 4 |
| 57 | Būvgružu savākšana, iznešana no telpām un iekraušana nomātā būvgružu konteinerā | m3 | 2,45 |
|  | ***Palīgtelpa*** |  |  |
|  | ***Demontāža*** |  |  |
| 58 | Elektroinstalācijas vadu, slēdžu un griestu gaismekļu demontāža | kpl. | 1 |
| 59 | Griestu vecā krāsojuma un apmetuma demontāža līdz nesošajām būvkonstrukcijām | m2 | 8,60 |
| 60 | Sienu attīrīšana no vecā krāsojuma un bojātā apmetuma nokalšana līdz sienu pamatkonstrukcijai | m2 | 22,00 |
| 61 | Grīdas flīžu un daļējas grīdas betona pamatnes nokalšana līdz pārseguma panelim | m2 | 14,70 |
|  | ***Montāža*** |  |  |
|  | ***Griesti*** |  |  |
| 62 | Griestu pārseguma paneļu atsegtā stiegrojuma aizsargkārtas atjaunošana ar Ceresit PCC betona atjaunošanas sistēmu (grunts CN94, Ceresit CD30 + Ceresit CD26) (~10%) | m2 | 8,60 |
| 63 | Griestu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un apmetuma izbūve (10mm), izvelkot plaknes līmenī (kaļķa cementa apmetums Ceresit ZKP vai ekvivalents) | m2 | 8,60 |
| 64 | Griestu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un špaktelēšana (nobeiguma špaktele Sandplast S vai ekvivalents), griestu slīpēšana | m2 | 8,60 |
| 65 | Griestu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents ) un krāsošana (2x) ar baltu matētu akrila krāsu griestiem (Sakret 3 vai ekvivalents) | m2 | 8,60 |
|  | ***Sienas*** |  |  |
| 68 | Sienu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un apmetuma atjaunošana (b.=20mm), izvelkot plaknes līmenī (kaļķa cementa apmetums Ceresit ZKP vai ekvivalents) | m2 | 22,00 |
| 69 | Sienu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents), špaktelēšana (nobeiguma špaktele Sandplast S vai ekvivalents), sienu slīpēšana | m2 | 22,00 |
| 70 | Sienas gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un krāsošana (2x) ar matētu ūdensizturīgu akrila krāsu sienām (NCS1504-G90Y) | m2 | 22,00 |
|  | ***Grīdas*** |  |  |
| 71 | Betona grīdas līmeņa izlīdzināšana (h vid.=30mm) pēc Knauf metodes (gruntēšana ar KNAUF Estrichgrund un grīdas līmeņa izlīdzināšana ar Knauf FE 50 Largo) (lietot amortizācijas lentu) | m2 | 8,60 |
| 72 | Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai- gruntēšana un šhahtelēšana | m2 | 8,60 |
| 73 | Linolejs (**raksts un krāsa pēc BP: lapa AR** ) ieklāšana (līmējot) uz sagatavotas grīdas virsmas ar šuvju metināšanu | m2 | 8,60 |
| 74 | Koka grīdlīstu (h=50mm) uzstādīšana pa telpas perimetru , grīdlīstu krāsošana sienu krāsu tonī | m | 10,70 |
| 75 | **Dažādi darbi** |  |  |
| 76 | Būvgružu savākšana, iznešana no telpām un iekraušana nomātā būvgružu konteinerā | m3 | 1,38 |

* 1. **Saskaņā ar “Būvdarbu tāme Nr.2”, Iepirkuma 2.daļa „Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 2. un 3. stāva vīriešu tualešu telpu vienkāršota atjaunošana”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| *1* | *3* | *4* | *5* |
|  | ***Vīriešu tualetes 2.stāvs*** |  |  |
|  | ***Demontāža*** |  |  |
| 1 | Starpsienu un durvju demontāža | kpl. | 1 |
| 2 | WC kokskaidu plātņu starpsienu sistēmas demontāža | gb. | 4 |
| 3 | WC podu demontāža | gb. | 5 |
| 4 | WC urināla demontāža | gb. | 4 |
| 5 | Izlietņu demontāža | gb. | 4 |
| 6 | Elektroinstalācijas vadu, slēdžu un griestu gaismekļu demontāža | kpl. | 6 |
| 7 | Piekaramo griestu demontāža līdz pārseguma panelim | m2 | 13,60 |
| 8 | Kanalizācijas cauruļu demontāža, visā stāvvada garūmā, pievadi -izlietnes, WC, urināli | kpl. | 6 |
| 9 | Siltā un aukstā ūdens cauruļu demontāža | kpl. | 6 |
| 10 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 33,20 |
| 11 | Sienu neflīzēto daļu attīrīšana no vecā krāsojuma un bojātā apmetuma nokalšana līdz sienu pamatkonstrukcijai | m2 | 7,00 |
| 12 | Grīdas flīžu un daļējas grīdas betona pamatnes nokalšana līdz pārseguma panelim | m2 | 14,70 |
| 13 | Ventilācijas sistēmas demontāža | kpl. | 4 |
|  | ***Montāža*** |  |  |
|  | ***Ventilācija*** |  |  |
|  | ***Vīriešu tualetes 2.stāvs*** |  |  |
| 14 | Nosūces ventilātors izolētā korpusā KVK160 M | kpl. | 1 |
| 15 | Atruma regulātors REE1 | gb. | 1 |
| 16 | Laika relejs T120 | gb. | 1 |
| 17 | Pretvārsts RSK160 | gb. | 1 |
| 18 | Savienojumi FK160 | gb. | 2 |
| 19 | Gaisa vads SR-100 | m | 4 |
| 20 | Gaisa vads SR-125 | m | 9 |
| 21 | Gaisa vads ar izolāciju SR - 125 | m | 4 |
| 22 | Gaisa vads SR -160 | m | 1 |
| 23 | Gaisa nosūces ierīce EFF-100 | gb. | 6 |
| 24 | Gaisa pārplūdes reste NOVA-D1-200x100 | gb. | 1 |
| 25 | Gaisa pārplūdes reste NOVA-D1-400x200 | gb. | 2 |
| 26 | Regulēšanas vārsts DRU-100 | gb. | 4 |
| 27 | Ugunsdrošais vārsts CR60-125 | gb. | 3 |
| 28 | Jumtiņš VH-125 | gb. | 1 |
| 29 | Caurumu kalšana un aizdarināšana | kompl. | 4 |
| 30 | Cinkotā skārda veidgabali | kompl. | 1 |
| 31 | Stiprinājumi, kronšteini | kompl. | 1 |
| 32 | Ugunsdrošā aizdere | kompl. | 1 |
| 33 | Elektrokomutāciju un vadības elementu apsaiste | kompl. | 1 |
| 34 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | ***Elektroinstalācija*** |  |  |
| 35 | Jaunas elektroinstalācijas izbūve ar vadu iefrēzēšanu sienās, izveidojot griestu gaismekļu (7 gb.), z/a slēdžu un z/a rozešu montāžas vietas | m | 25,00 |
|  | - gofrētā caurule d20 | m | 17,50 |
|  | - gofrētā caurule d16 | m | 12,50 |
|  | - kabelis NYY-J 3x1,5 | m | 50,00 |
|  | - kabelis NYY-J 3x2,5 | m | 50,00 |
|  | - slēdzis z/a vienpolu | gb. | 7 |
|  | - rozete z/a | gb. | 2 |
|  | - rozešu un slēdžu rāmītis vienvietīgs | gb. | 2 |
|  | - rozešu un slēdžu rāmītis divvietīgs | gb. | 1 |
|  | - kārbas z/a | gb. | 4 |
| 36 | Griestu iebūvētie LED gaismas paneļi (24w/220V, 300x600mm) (WHITE LIGHT-WITH DRIVER) montāža | gb. | 7 |
| 37 | Vienrindu LED sienas lampa EGLO - 600 mm, montāža | gb. | 3 |
| 38 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | ***Griesti*** |  |  |
| 39 | Moduļtipa piekārto griestu izbūve (dekoratīvie presētās minerālvates paneļi Alfa ar izm.600\*600mm un 300x600 mm elimentiem uz metāla karkasa ar iebūvejamiem gaismas ķermeņiem un ventilācijas difuzoriem) | m2 | 13,84 |
|  | - perimetra profils V 19/24/3000 Balts | gb. | 9,00 |
|  | - nesošā līste 3600/32/24 balta | gb. | 3,00 |
|  | - škērslīste 1200/32/24 balta | gb. | 21,00 |
|  | - škērslīste 600/32/24 balta | gb. | 33,00 |
|  | - AB komplekts 1000 mm | gb. | 10 |
|  | ***Kanalizācija, ūdensvads*** |  |  |
| 40 | Jaunu kanalizācijas PPHT cauruļu visā stāvvada (līdz pagrabam) montāža, izlietnes (4gb.) un WC (5gb.), urināli (4 gb.) pieslēgvietu izbūvi (ugunsdrošs būvkonstrukciju šķērsojums - ugunsizturība līdz EI120) | kpl. | 13 |
| 41 | Jaunu siltā un aukstā ūdens PP-R cauruļu (līdz pagrabam) montāža ar cauruļu iefrēzēšanu sienās, izbūvējot izlietnes (4gb.) un WC (5gb.),urināli ( 4gb.) pieslēgvietas (ugunsdrošs būvkonstrukciju šķērsojums - ugunsizturība līdz EI120) | kpl. | 13 |
|  | ***Sienas*** |  |  |
| 42 | LTT 24 mm laminētu kokskaidu plātņu starpsienu sistēma ar anodēta alumīnija profilu sistēmu ( tonis ABET 813) | m2 | 6,78 |
| 43 | Komunikāciju šahtas (ŪK+ AVK-K) izbūve (metāla profilu karkass) un apšūšana ar mitrumizturīgu riģipsi (1 kārta) | m2 | 2,90 |
| 44 | Metāla profilu (100mm) starpsienas (L=2210mm, h=2960mm) ar durvju montāžas vietu (1gb.) izbūve un apšūšana ar riģipsi (divas kārtas), skaņas izolācijai lietojot akmens vati 100mm (PAROC eXtra vai ekvivalents) | m2 | 21,70 |
| 45 | Izbūvētās starpsienas un komunikāciju šahtu riģipša apšuvuma gruntēšana (grunts koncentrātu Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un riģipša šuvju vietu aizšpaktelēšana (špaktele Sandplast 696 un šuvju lenta Flugger Novovis vai ekvivalents) | m2 | 46,30 |
| 46 | Sienu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un apmetuma atjaunošana (b.=20mm), izvelkot plaknes līmenī (kaļķa cementa apmetums Ceresit ZKP vai ekvivalents) | m2 | 40,46 |
| 47 | Sienu ( izbūvētās komunikāciju šahtas, starpsienas un logu ailas), gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents), špaktelēšana (nobeiguma špaktele Sandplast S vai ekvivalents), sienu slīpēšana | m2 | 31,60 |
| 48 | Hidroizolācijas (Knauf Flaechendicht F vai ekvivalents) ieklāšana (divas kārtas) zem flīzējamām sienas virsmām (h=2m), iekaitot hidroizolācijas lentu telpas stūros | m2 | 33,20 |
| 49 | Sienu gruntēšana un flīzēšana (h=1610mm) ar keramikas flīzēm 200x200, ieskaitot šuvju aizpildi (**flīžu izmērus un krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju**) | m2 | 33,20 |
| 50 | Nenoflīzētās sienas daļas gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un krāsošana (2x) ar matētu ūdensizturīgu akrila krāsu sienām (Omis 7 vai ekvivalents) (**krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju**) | m2 | 24,20 |
|  | ***Durvis*** |  |  |
| 51 | Masīvkoka pildiņdurvis - krāsotas ar stiklotu virsgaismas logu (pilnkoks, 900x2610 mm: rokturi, slēdzene, eņģes, atdure), ieskaitot durvju aplodu (koks) uzstādīšanu | gb. | 1 |
|  | ***Grīdas*** |  |  |
| 52 | Grīdas līmeņa izlīdzināšana pēc Knauf metodes (gruntēšana ar KNAUF Estrichgrund un grīdas līmeņa izlīdzināšana ar Knauf FE 50 Largo: h=25mm) | m2 | 14,70 |
| 53 | Grīdas hidroizolācijas (Knauf Flaechendicht F vai ekvivalents) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu pa telpas perimetru | m2 | 14,70 |
| 54 | Grīdas flīzēšana ar keramikas flīzēm Concept 4P 400x400 (flīžu pretslīdes koeficients R10), ieskaitot šuvju aizdari (**flīžu izmērus un krāsu saskaņot ar pasūtītāju**) | m2 | 14,70 |
| 55 | Grīdlīstu flīzēšana h= 100mm | m | 4,90 |
|  | ***Santehnika*** |  |  |
| 56 | Keramiskā izlietne Cersanit Carina 60 cm ar puskāju un jaucējkrānu (Hansgrohe Logis 100 711077000 vai ekvivalents) montāža (ieskaitot izlietnes kronšteinus, metāla sifonus un montāžas elementus) | kpl. | 4 |
| 57 | WC pods Cersanit Carina kompakt 011 3/6 ar cieto vāku montāža. Stiprinājuma veids: uz silikona. (ieskaitot montāžas elementus) | kpl. | 4 |
| 58 | Cersanit WC Parva pods piekarams ar vāku Soft Close, izvads sienā ar sienā iebūvētu skalojamo kasti . (ieskaitot montāžas elementus) | kpl. | 1 |
| 59 | Iebūvējamā sistēma ( Cersanit SLIM& SILENT vai ekvivalents, poga Slim&Silent Otto White vai ekvivalents) | kpl. | 1 |
| 60 | Urināls ( Apollo 101 vai ekvivalents, ūdens ieplūde no augšas) , dozātora krāns, hromēta pisuāra poga, noplūde izlietnei hroms, stiprinājumi | kpl. | 4 |
|  | ***Dažādi darbi*** |  |  |
| 61 | Apkures radiatoru (1gb.) un apkures cauruļu attīrīšana no vecās krāsas, gruntēšana (Vivacolor Universal Korrostop vai ekvivalents) un krāsošana (2x) ar radiatoru krāsu (Vivacolor Special Radiator vai ekvivalents) | kpl. | 1 |
| 62 | Nerūsējošā tērauda tualetes papīra turētāju uzstādīšana | gb. | 5 |
| 63 | Nerūsējošā tērauda papīra dvieļu turētāju uzstādīšana | gb. | 3 |
| 64 | Šķidro ziepju dozatoru (0,5l) uzstādīšana | gb. | 4 |
| 65 | Pie sienas stiprināmu hromētu tualetes birstu uzstādīšana | gb. | 5 |
| 66 | Spoguļa (1000x2100mm) uzstādīšana virs izlietnēm | gb. | 1 |
| 67 | Metāla atkritumu urnu (5 litri) uzstādīšana | gb. | 3 |
| 68 | Būvgružu savākšana, iznešana no telpām un iekraušana nomātā būvgružu konteinerā | m3 | 2,45 |
|  | ***Vīriešu tualetes 3.stāvs*** |  |  |
|  | ***Demontāža*** |  |  |
| 69 | Starpsienu un durvju demontāža | kpl. | 3 |
| 70 | WC kokskaidu plātņu starpsienu sistēmas demontāža | gb. | 4 |
| 71 | WC podu demontāža | gb. | 5 |
| 72 | WC urināla demontāža | gb. | 4 |
| 73 | Izlietņu demontāža | gb. | 4 |
| 74 | Elektroinstalācijas vadu, slēdžu un griestu gaismekļu demontāža | kpl. | 6 |
| 75 | Piekaramo griestu demontāža līdz pārseguma panelim | m2 | 13,60 |
| 76 | Kanalizācijas cauruļu demontāža, visā stāvvada garūmā, pievadi -izlietnes, WC, urināli | kpl. | 6 |
| 77 | Siltā un aukstā ūdens cauruļu demontāža | kpl. | 6 |
| 78 | Sienas flīžu demontāža | m2 | 33,20 |
| 79 | Sienu neflīzēto daļu attīrīšana no vecā krāsojuma un bojātā apmetuma nokalšana līdz sienu pamatkonstrukcijai | m2 | 7,00 |
| 80 | Grīdas flīžu un daļējas grīdas betona pamatnes nokalšana līdz pārseguma panelim | m2 | 14,70 |
| 81 | Ventilācijas sistēmas demontāža | kpl. | 4 |
|  | ***Montāža*** |  |  |
|  | ***Ventilācija*** |  |  |
| 82 | Nosūces ventilātors izolētā korpusā KVK160 M | kpl. | 1 |
| 83 | Atruma regulātors REE1 | gb. | 1 |
| 84 | Laika relejs T120 | gb. | 1 |
| 85 | Pretvārsts RSK160 | gb. | 1 |
| 86 | Savienojumi FK160 | gb. | 2 |
| 87 | Gaisa vads SR-100 | m | 4 |
| 88 | Gaisa vads SR-125 | m | 6 |
| 89 | Gaisa vads ar izolāciju SR - 125 | m | 4 |
| 90 | Gaisa vads SR -160 | m | 1 |
| 91 | Gaisa nosūces ierīce EFF-100 | gb. | 6 |
| 92 | Gaisa pārplūdes reste NOVA-D1-200x100 | gb. | 1 |
| 93 | Gaisa pārplūdes reste NOVA-D1-400x200 | gb. | 2 |
| 94 | Regulēšanas vārsts DRU-100 | gb. | 4 |
| 95 | Ugunsdrošais vārsts CR60-125 | gb. | 2 |
| 96 | Jumtiņš VH-125 | gb. | 1 |
| 97 | Caurumu kalšana un aizdarināšana | kompl. | 1 |
| 98 | Cinkotā skārda veidgabali | kompl. | 1 |
| 99 | Stiprinājumi, kronšteini | kompl. | 1 |
| 100 | Ugunsdrošā aizdere | kompl. | 1 |
| 101 | Elektrokomutāciju un vadības elementu apsaiste | kompl. | 1 |
| 102 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | ***Elektroinstalācija*** |  |  |
| 103 | Jaunas elektroinstalācijas izbūve ar vadu iefrēzēšanu sienās, izveidojot griestu gaismekļu (7 gb.), z/a slēdžu un z/a rozešu montāžas vietas | m | 25,00 |
|  | - gofrētā caurule d20 | m | 17,50 |
|  | - gofrētā caurule d16 | m | 12,50 |
|  | - kabelis NYY-J 3x1,5 | m | 50,00 |
|  | - kabelis NYY-J 3x2,5 | m | 50,00 |
|  | - slēdzis z/a vienpolu | gb. | 7 |
|  | - rozete z/a | gb. | 2 |
|  | - rozešu un slēdžu rāmītis vienvietīgs | gb. | 2 |
|  | - rozešu un slēdžu rāmītis divvietīgs | gb. | 1 |
|  | - kārbas z/a | gb. | 4 |
| 104 | Griestu iebūvētie LED gaismas paneļi (24w/220V, 300x600mm) (WHITE LIGHT-WITH DRIVER) montāža | gb. | 7 |
| 105 | Vienrindu LED sienas lampa EGLO - 600 mm, montāža | gb. | 3 |
| 106 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
|  | ***Griesti*** |  |  |
| 107 | Moduļtipa piekārto griestu izbūve (dekoratīvie presētās minerālvates paneļi Alfa ar izm.600\*600mm un 300x600 mm elimentiem uz metāla karkasa ar iebūvejamiem gaismas ķermeņiem un ventilācijas difuzoriem) | m2 | 13,84 |
|  | - perimetra profils V 19/24/3000 Balts | gb. | 9,00 |
|  | - nesošā līste 3600/32/24 balta | gb. | 3,00 |
|  | - škērslīste 1200/32/24 balta | gb. | 21,00 |
|  | - škērslīste 600/32/24 balta | gb. | 33,00 |
|  | - AB komplekts 1000 mm | gb. | 10 |
|  | ***Kanalizācija, ūdensvads*** |  |  |
| 108 | Jaunu kanalizācijas PPHT cauruļu( telpas Nr. 4.01 tai skaitā) montāža, izlietnes (5gb.) un WC (5gb.), urināli (4 gb.) pieslēgvietu izbūvi (ugunsdrošs būvkonstrukciju šķērsojums - ugunsizturība līdz EI120) | kpl. | 13 |
| 109 | Jaunu siltā un aukstā ūdens PP-R cauruļu (telpas Nr.4.01 tai skaitā) montāža ar cauruļu iefrēzēšanu sienās, izbūvējot izlietnes (5gb.) un WC (5gb.),urināli ( 4gb.) pieslēgvietas (ugunsdrošs būvkonstrukciju šķērsojums - ugunsizturība līdz EI120) | kpl. | 13 |
|  | ***Sienas*** |  |  |
| 110 | LTT 24 mm laminētu kokskaidu plātņu starpsienu sistēma ar anodēta alumīnija profilu sistēmu ( tonis ABET 813) | m2 | 6,78 |
| 111 | Komunikāciju šahtas (ŪK + AVK-K) izbūve (metāla profilu karkass) un apšūšana ar mitrumizturīgu riģipsi (1 kārta) | m2 | 6,30 |
| 112 | Komunikāciju šahtas- 4.stāvs telpa 4.02 (ŪK + AVK-K) izbūve (metāla profilu karkass) un apšūšana ar mitrumizturīgu riģipsi (1 kārta) | m2 | 6,30 |
| 113 | Komunikāciju šahtas- 5. stāvs telpa 5.01 (ŪK + AVK-K) izbūve (metāla profilu karkass) un apšūšana ar mitrumizturīgu riģipsi (1 kārta) | m2 | 6,30 |
| 114 | Metāla profilu (100mm) starpsienas (L=2210mm, h=2960mm) ar durvju montāžas vietu (1gb.) izbūve un apšūšana ar riģipsi (divas kārtas), skaņas izolācijai lietojot akmens vati 100mm (PAROC eXtra vai ekvivalents) | m2 | 21,70 |
| 115 | Izbūvētās starpsienas un komunikāciju šahtu riģipša apšuvuma gruntēšana (grunts koncentrātu Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un riģipša šuvju vietu aizšpaktelēšana (špaktele Sandplast 696 un šuvju lenta Flugger Novovis vai ekvivalents) | m2 | 49,70 |
| 116 | Sienu gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un apmetuma atjaunošana (b.=20mm), izvelkot plaknes līmenī (kaļķa cementa apmetums Ceresit ZKP vai ekvivalents) | m2 | 40,46 |
| 117 | Sienu ( izbūvētās komunikāciju šahtas, starpsienas un logu ailas), gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents), špaktelēšana (nobeiguma špaktele Sandplast S vai ekvivalents), sienu slīpēšana | m2 | 31,60 |
| 118 | Hidroizolācijas (Knauf Flaechendicht F vai ekvivalents) ieklāšana (divas kārtas) zem flīzējamām sienas virsmām (h=2m), iekaitot hidroizolācijas lentu telpas stūros | m2 | 33,20 |
| 119 | Sienu gruntēšana un flīzēšana (h=1610mm) ar keramikas flīzēm 200x200, ieskaitot šuvju aizpildi (**flīžu izmērus un krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju**) | m2 | 33,20 |
| 120 | Sienu gruntēšana un flīzēšana- telpa 4.01( 600 x 800 mm )ar keramikas flīzēm 200x200, ieskaitot šuvju aizpildi (**flīžu izmērus un krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju**) | m2 | 0,50 |
| 121 | Nenoflīzētās sienas daļas gruntēšana (grunts koncentrāts Grundierkonzentrat D805 vai ekvivalents) un krāsošana (2x) ar matētu ūdensizturīgu akrila krāsu sienām (Omis 7 vai ekvivalents) (**krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju**) | m2 | 24,20 |
|  | ***Durvis*** |  |  |
| 122 | Masīvkoka pildiņdurvis - krāsotas ar stiklotu virsgaismas logu (pilnkoks, 900x2610 mm: rokturi, slēdzene, eņģes, atdure), ieskaitot durvju aplodu (koks) uzstādīšanu | gb. | 1 |
| 123 | Masīvkoka pildiņdurvis - lakotas (pilnkoks, 850; 630x2000 mm: rokturi, slēdzene, eņģes, atdure), ieskaitot durvju aplodu (koks) uzstādīšanu | gb. | 2 |
|  | ***Grīdas*** |  |  |
| 124 | Grīdas līmeņa izlīdzināšana pēc Knauf metodes (gruntēšana ar KNAUF Estrichgrund un grīdas līmeņa izlīdzināšana ar Knauf FE 50 Largo: h=25mm) | m2 | 7,00 |
| 125 | Grīdas hidroizolācijas (Knauf Flaechendicht F vai ekvivalents) ieklāšana (divas kārtas), ieskaitot blīvējošu hidroizolācijas lentu pa telpas perimetru | m2 | 7,00 |
| 126 | Grīdas flīzēšana ar keramikas flīzēm Concept 4P 400x400 (flīžu pretslīdes koeficients R10), ieskaitot šuvju aizdari | m2 | 7,00 |
| 127 | Grīdlīstu flīzēšana h= 100mm | m | 4,90 |
|  | ***Santehnika*** |  |  |
| 128 | Keramiskā izlietne Cersanit Carina 60 cm ar puskāju un jaucējkrānu (Hansgrohe Logis 100 711077000 vai ekvivalents) montāža (ieskaitot izlietnes kronšteinus, metāla sifonus un montāžas elementus) | kpl. | 4 |
| 129 | WC pods Cersanit Carina kompakt 011 3/6 ar cieto vāku montāža. Stiprinājuma veids: uz silikona. (ieskaitot montāžas elementus) | kpl. | 4 |
| 130 | Cersanit WC Parva pods piekarams ar vāku Soft Close, izvads sienā ar sienā iebūvētu skalojamo kasti . (ieskaitot montāžas elementus) | kpl. | 1 |
| 131 | Iebūvējamā sistēma ( Cersanit SLIM& SILENT vai ekvivalents, poga Slim&Silent Otto White vai ekvivalents) | kpl. | 1 |
| 132 | Urināls ( Apollo 101 vai ekvivalents, ūdens ieplūde no augšas) , dozātora krāns, hromēta pisuāra poga, noplūde izlietnei hroms, stiprinājumi | kpl. | 4 |
| 133 | Telpā Nr.4.01 nerūsējošā tērauda izlietne ar jaucējkrānu, montāža | kpl. | 1 |
| 134 | Telpā Nr. 4.01Izlietnes skapītis (760x850x600, laminēta kokskaidu plātne, ) montāža | kpl. | 1 |
|  | ***Dažādi darbi*** |  |  |
| 135 | Jumta izvada kārba ar jumtiņu, nerūs. tērauda ekrāns - montāža | kpl. | 1 |
| 136 | Apkures radiatoru (1gb.) un apkures cauruļu attīrīšana no vecās krāsas, gruntēšana (Vivacolor Universal Korrostop vai ekvivalents) un krāsošana (2x) ar radiatoru krāsu (Vivacolor Special Radiator vai ekvivalents) | kpl. | 1 |
| 137 | Nerūsējošā tērauda tualetes papīra turētāju uzstādīšana | gb. | 5 |
| 138 | Nerūsējošā tērauda papīra dvieļu turētāju uzstādīšana | gb. | 3 |
| 139 | Šķidro ziepju dozatoru (0,5l) uzstādīšana | gb. | 4 |
| 140 | Pie sienas stiprināmu hromētu tualetes birstu uzstādīšana | gb. | 5 |
| 141 | Spoguļa (1000x2100mm) uzstādīšana virs izlietnēm | gb. | 1 |
| 142 | Metāla atkritumu urnu (5 litri) uzstādīšana | gb. | 3 |
| 143 | Būvgružu savākšana, iznešana no telpām un iekraušana nomātā būvgružu konteinerā | m3 | 2,45 |

* 1. **Saskaņā ar “Būvdarbu Tāme Nr.3”, Iepirkuma 3. daļa „Vānes pamatskolas meiteņu un zēnu tualešu renovācija”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **ZĒNU TUALETE** |  |  |
|  | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1 | Grīdu seguma un grīdas konstrukcijas demontāžas darbi | m2 | 12,06 |
| 2 | Esošo sienu konstrukciju demontāža | m3 | 3,60 |
| 3 | Sienu apdares demontāža | m2 | 53,00 |
| 4 | Griestu apdares demontāža | m2 | 12,06 |
| 5 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | kompl | 1,00 |
| 6 | Esošo santehnisko iekārtu demontāža | gab | 6,00 |
| 7 | Esošo ūdens un kanalizācijas tīklu demontāža | kompl | 1,00 |
| 8 | Esošo durvju demontāža | gab | 2,00 |
| 9 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 12,25 |
| 10 | Esošās durvju ailas paplašināšana | kompl | 1,00 |
| 11 | **Sienas** |  |  |
| 12 | Mūra sienas gruntēšana iesk. ailas | m2 | 45,30 |
| 13 | Grunts Betokontakt | kg | 13,59 |
| 14 | Mūra sienas apmešana iesk. ailas | m2 | 45,30 |
| 15 | Knauf Rotband | kg | 6 79,47 |
| 16 | Palīgmateriāli | m2 | 45,30 |
| 17 | Sienas izbūve no ģipškartona 150 mm | m2 | 8,80 |
| 18 | CW-Profils 100 | m | 19,37 |
| 19 | UW-Profils 100 | m | 6,78 |
| 20 | Amortizējošā lenta vienpus., pašlīm. 100 mm | m | 21,13 |
| 21 | Dībelis K 6/35 = 100 gb./Paka | gb | 44,02 |
| 22 | Akmens vate 100 mm | m2 | 9,68 |
| 23 | Ģipškartons "Knauf" GKBI 2x12.5mm | m2 | 42,26 |
| 24 | Papīra lenta 150 m-rullis | m | 14,53 |
| 25 | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 25 mm | 1000gb | 0,28 |
| 26 | Skrūves, smalka vītne TN 3,5 x 35 mm | 1000gb | 0,28 |
| 27 | Nodalošā lenta, plastm., vienpus., pašlīm. 50 mm 66m | m | 15,85 |
| 28 | Šuvju špaktelēšana ar UNIFLOT | kg | 14,09 |
| 29 | Tualešu starpsienu izbūve (LTT 24 ) | m2 | 10,26 |
| 30 | Hidroizolācijas ieklāšana sienām zem flīzēm | m2 | 3,60 |
| 31 | Sienu flīzēšana | m2 | 3,60 |
| 32 | flīzes HARMONY 150x150 | m2 | 3,78 |
| 33 | flīžu līme Sakret Fke | kg | 13,68 |
| 34 | šuvju masa Mira | kg | 2,88 |
| 35 | grunts | l | 0,72 |
| 36 | Sienu špaktelēšana | m2 | 59,31 |
| 37 | Knauf grunts Tiefgrund LF 15L | l | 11,86 |
| 38 | Vetonit LR smalkais līdzinātājs 25 kg | kg | 1 42,34 |
| 39 | Sienu krāsošana | m2 | 59,31 |
| 40 | Grunts | l | 9,49 |
| 41 | krāsa | l | 14,83 |
| 42 | Krāsotāju lenta balta 50m:50mm | m | 59,31 |
| 43 | Esošās durvju ailas aizmūrēšana | m3 | 0,35 |
| 44 | **Grīda** |  |  |
| 45 | Siltumizolācijas montāža starp grīdas esošajām grīas sijām | m2 | 12,06 |
| 46 | ISOVER KL 35, 220 mm | m2 | 13,27 |
| 47 | Starplikas montāža uz sijām | t.m | 20,10 |
| 48 | LEWIS tērauda profilētās loksnes montāža | m2 | 12,06 |
| 49 | LEWIS loksne | m2 | 15,08 |
| 50 | Palīgmateriāli | m2 | 12,06 |
| 51 | Betona klona grīdas izveide 80 mm | m2 | 12,06 |
| 52 | Hidroizolācijas ieklāšana grīdām | m2 | 12,06 |
| 53 | Epoksīda polimēra seguma izveide | m2 | 12,06 |
| 54 | **Griesti** |  |  |
| 55 | Moduļu tipa piekārto griestu izveide | m2 | 12,06 |
| 56 | Griestu apakškonstrukcija | m2 | 12,06 |
| 57 | Moduļu plātnes 600x600; 1200x600 | m2 | 12,06 |
| 58 | Palīgmateriāli | m2 | 12,06 |
| 59 | **Durvis** |  |  |
| 60 | Masīvas pildiņdurvis 900x1000 D-1; D-2 | gab | 2,00 |
| 61 | **Elektroapgāde** |  |  |
| 62 | Jaunas elektroinstalācijas izbūve | kompl | 1,00 |
| 63 | Gaismekļu montāža | gab | 8,00 |
| 64 | **Ventilācija** |  |  |
| 65 | Ventilācijas gaisa vadu montāža | t.m | 6,20 |
| 66 | Nosūces difuzors D100 | gab | 4,00 |
| 67 | Trokšņa slāpētājs L160/900/50 | gab | 1,00 |
| 68 | Nosūces ventilators K160 XL | gab | 1,00 |
| 69 | Pieslēgums esošajam kanālam | kompl | 1,00 |
| 70 | **Ūdensapgāde un kanalizācija** |  |  |
| 71 | *Ūdensapgāde* |  |  |
| 72 | Karstā ūdens boilers | kompl | 1,00 |
| 73 | Karstā ūdens cauruļvadi | t.m | 5,50 |
| 74 | Aukstā ūdens cauruļvadi | t.m | 15,20 |
| 75 | Ūdensvada pievienojums izlietnei | gab | 2,00 |
| 76 | Ūdensvada pievienojums Klozetpodam | gab | 3,00 |
| 77 | Ūdensvada pievienojums urinālam | gab | 2,00 |
| 78 | *Kanalizācija* |  |  |
| 79 | Kanalizācijas cauruļvadi | t.m | 10,60 |
| 80 | Ūdensvada pievienojums izlietnei | gab | 2,00 |
| 81 | Ūdensvada pievienojums Klozetpodam | gab | 3,00 |
| 82 | Ūdensvada pievienojums urinālam | gab | 2,00 |
| 83 | Kanalizācijas un ūdensvada revīzijas lūka 200x500 | gab | 1,00 |
| 84 | Grīdas traps | gab | 1,00 |
| 85 | Pieslēgums esošajai kanalizācijai | kompl | 1,00 |
| 86 | **Mēbeles un aprīkojums** |  |  |
| 87 | Klozetpods Cersanit Carina kompakt 011 3/6 ar cieto vāku vai analogs | gab | 3,00 |
| 88 | Urināls Apollo 101 vai ekvivalents | gab | 2,00 |
| 89 | Keramiskā izlietne Cersanit Carina 60 cm | gab | 2,00 |
| 90 | Jaucējkrāns Hansgrohe Logis | gab | 2,00 |
| 91 | Tualetes papīra turētājs | gab | 3,00 |
| 92 | šķidro ziepju turētājs | gab | 2,00 |
| 93 | Papīra dvieļu turētājs | gab | 2,00 |
| 94 | Klozetpoda birste | gab | 3,00 |
| 95 | Spogulis | kompl | 1,00 |
|  |  |  |  |
|  | **MEITEŅU TUALETE** |  |  |
|  | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1 | Grīdu seguma un grīdas konstrukcijas demontāžas darbi | m2 | 17,30 |
| 1 | Sienu apdares demontāža | m2 | 49,00 |
| 2 | Griestu apdares demontāža | m2 | 17,30 |
| 3 | Esošās elektroinstalācijas demontāža | kompl | 1,00 |
| 4 | Esošo durvju demontāža | gab | 2,00 |
| 5 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 7,46 |
| 6 | **Sienas** |  |  |
| 7 | Mūra sienas gruntēšana iesk. ailas | m2 | 49,00 |
| 8 | Grunts Betokontakt | kg | 14,70 |
| 9 | Mūra sienas apmešana iesk. ailas | m2 | 49,00 |
| 10 | Knauf Rotband | kg | 7 35,00 |
| 11 | Palīgmateriāli | m2 | 49,00 |
| 12 | Tualešu starpsienu izbūve (LTT 24 ) | m2 | 16,80 |
| 13 | Hidroizolācijas ieklāšana sienām zem flīzēm | m2 | 11,80 |
| 14 | Sienu flīzēšana | m2 | 11,80 |
| 15 | flīzes HARMONY 150x150 | m2 | 12,39 |
| 16 | flīžu līme Sakret Fke | kg | 44,84 |
| 17 | šuvju masa Mira | kg | 9,44 |
| 18 | grunts | l | 2,36 |
| 19 | Sienu špaktelēšana | m2 | 40,90 |
| 20 | Knauf grunts Tiefgrund LF 15L | l | 8,18 |
| 21 | Vetonit LR smalkais līdzinātājs 25 kg | kg | 98,16 |
| 22 | Sienu krāsošana | m2 | 40,90 |
| 23 | Grunts | l | 6,54 |
| 24 | krāsa | l | 10,23 |
| 25 | Krāsotāju lenta balta 50m:50mm | m | 40,90 |
| 26 | Esošās durvju ailas aizmūrēšana | m3 | 0,35 |
| 27 | **Grīda** |  |  |
| 28 | Siltumizolācijas montāža starp grīdas esošajām grīas sijām | m2 | 17,30 |
| 29 | ISOVER KL 35, 220 mm | m2 | 19,03 |
| 30 | Starplikas montāža uz sijām | t.m | 28,83 |
| 31 | LEWIS tērauda profilētās loksnes montāža | m2 | 17,30 |
| 32 | LEWIS loksne | m2 | 21,63 |
| 33 | Palīgmateriāli | m2 | 17,30 |
| 34 | Betona klona grīdas izveide 80 mm | m2 | 17,30 |
| 35 | Hidroizolācijas ieklāšana grīdām | m2 | 17,30 |
| 36 | Epoksīda polimēra seguma izveide | m2 | 17,30 |
| 37 | **Griesti** |  |  |
| 38 | Moduļu tipa piekārto griestu izveide | m2 | 17,30 |
| 39 | Griestu apakškonstrukcija | m2 | 17,30 |
| 40 | Moduļu plātnes 600x600; 1200x600 | m2 | 17,30 |
| 41 | Palīgmateriāli | m2 | 17,30 |
| 42 | **Durvis** |  |  |
| 43 | Masīvas pildiņdurvis 900x1000 D-1; D-3 | gab | 2,00 |
| 44 | **Elektroapgāde** |  |  |
| 45 | Jaunas elektroinstalācijas izbūve | kompl | 1,00 |
| 46 | Gaismekļu montāža | gab | 8,00 |
| 47 | **Ventilācija** |  |  |
| 48 | Ventilācijas gaisa vadu montāža | t.m | 6,80 |
| 49 | Nosūces difuzors D100 | gab | 4,00 |
| 50 | Trokšņa slāpētājs L160/900/50 | gab | 1,00 |
| 51 | Nosūces ventilators K160 XL | gab | 1,00 |
| 52 | Pieslēgums esošajam kanālam | kompl | 1,00 |
| 53 | **Ūdensapgāde un kanalizācija** |  |  |
| 54 | *Ūdensapgāde* |  |  |
| 55 | Karstā ūdens cauruļvadi | t.m | 7,50 |
| 56 | Aukstā ūdens cauruļvadi | t.m | 6,70 |
| 57 | Ūdensvada pievienojums izlietnei | gab | 3,00 |
| 58 | Ūdensvada pievienojums Klozetpodam | gab | 3,00 |
| 59 | *Kanalizācija* |  |  |
| 60 | Kanalizācijas cauruļvadi | t.m | 11,83 |
| 61 | Ūdensvada pievienojums izlietnei | gab | 3,00 |
| 62 | Ūdensvada pievienojums Klozetpodam | gab | 3,00 |
| 63 | Kanalizācijas un ūdensvada revīzijas lūka 200x500 | gab | 1,00 |
| 64 | Grīdas traps | gab | 1,00 |
| 65 | Pieslēgums esošajai kanalizācijai | kompl | 1,00 |
| 66 | **Mēbeles un aprīkojums** |  |  |
| 67 | Klozetpods Cersanit Carina kompakt 011 3/6 ar cieto vāku vai analogs | gab | 3,00 |
| 68 | Apkopējas izlietne ar jaucējkrānu | gab | 1,00 |
| 69 | Keramiskā izlietne Cersanit Carina 60 cm | gab | 2,00 |
| 70 | Jaucējkrāns Hansgrohe Logis | gab | 2,00 |
| 71 | Tualetes papīra turētājs | gab | 3,00 |
| 72 | šķidro ziepju turētājs | gab | 2,00 |
| 73 | Papīra dvieļu turētājs | gab | 2,00 |
| 74 | Klozetpoda birste | gab | 3,00 |
| 75 | Spogulis | kompl | 1,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas vārds, uzvārds\*:** |  |
| **Ieņemamā amata nosaukums\*:** |  |
| **Amatpersonas paraksts\*:** |  |

**10.pielikums**

Iepirkuma „Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu telpu

vienkāršotā atjaunošana ”

ID Nr. KND 2017/11

**Līguma projekts**

**BŪVDARBU VEIKŠANAI**

Kandavā 2017.gada \_\_. \_\_\_\_\_\_

***Kandavas novada dome*,** reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā LV-3120, tās priekšsēdētāja Alfreda Ķieģeļa personā, kurš rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

***Pretendenta nosaukums*** *reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds personā, kurš darbojas uz dokumenta nosaukums pamata vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese* (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar iepirkuma **ID Nr. KND 2017/11 “**Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo iestāžu telpu vienkāršotā atjaunošana**”** (turpmāk – iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2017.gada *dat. mēn.* lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - līgums):

1. **Līguma priekšmets un darbu izpildes vieta**

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS veic **izglītības iestāžu telpu vienkāršotās atjaunošanas darbus** saskaņā ar Iepirkuma \_\_\_ daļu “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”(turpmāk – DARBI)**.**

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt un nodot pabeigtos DARBUS pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un tā pielikumu (1.pielikums), Lokālajām tāmēm, Iepirkumam klāt pievienotajiem skaidrojošajiem aprakstiem un projektiem un iepirkumā (Iepirkuma identifikācijas Nr. **KND 2017/11**) iesniegto IZPILDĪTĀJA piedāvājumu (2.pielikums).

1. **Līgumcena un norēķinu kārtība**
   1. Maksa par DARBIEM ir EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bez PVN, turpmāk – LĪGUMCENA. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   2. Ja IZPILDĪTĀJS rod iespēju samazināt speciālo darbu, kā arī materiālu un konstrukciju iegādes un montāžas izmaksas, kas krasi atšķiras no tāmes vērtības, tad Līgumcena attiecīgi samazinās un ieekonomētie līdzekļi paliek PASŪTĪTĀJA rīcībā.
   3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENĀ iekļautas visas DARBU izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo DARBU pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu. Līgumcenā arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.
   4. DARBU daudzumu un izmaksu sarakstā noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem DARBIEM.
   5. Līguma 2.1. punktā noteikto maksu Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc DARBU pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
   6. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par DARBIEM līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ.
   7. Ja IZPILDĪTĀJS neveic DARBUS līguma 4.2. punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, kā arī šādā gadījumā IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi tādējādi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi.
   8. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
2. **IZPILDĪTĀJA apliecinājumi**
   1. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Līgumcena ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu PASŪTĪTĀJA prasības, un lai izpildītu DARBUS un nodotu to PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu.
   2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt DARBA izpildi un samaksas noteikšanu par DARBA izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, remontdarbu vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par DARBA izpildi – LĪGUMCENU.
   3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteiktā DARBA veikšanai.
   4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka DARBU laikā netiks bojāta apkārtējā infrastruktūra.
   5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka DARBUS nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā Darba veikšanai.
3. **Līguma termiņš**
   1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Tas darbojas līdz abu Līdzēju pilnīgai saistību izpildei.
   2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DARBU līdz **2017. gada 21. augustam.**
   3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties PASŪTĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 4.2.punktā noteikto termiņu un tos atlīdzina.

**5. Līdzēju tiesības un pienākumi**

5.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

5.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītajiem un pieņemtajiem DARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;

5.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt grozījumus līguma 1.1. punktā paredzētajā DARBU apjomā, līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.1.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt DARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;

5.1.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā;

5.1.5. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktās prasības, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt DARBU veikšanu līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai;

5.1.6. PASŪTĪTĀJS saskaņā ar Tāmē noteiktajām DARBU izpildes cenām maksā IZPILDĪTĀJAM tikai par faktiski izpildīto un PASŪTĪTĀJAM ar abpusēji parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu nodot DARBU apjomu. Tāmē noteiktās vienību cenas ir fiksētas un tās nekādā gadījumā nevar tikt paaugstinātas;

5.1.6. PASŪTĪTĀJS pieņem atbilstoši līgumam izpildītos DARBUS ar Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu;

5.1.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem Līguma 2.5.punktā norādīto līgumsodu.

5.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

5.2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas ievērot iepirkuma Piedāvājuma nosacījumus un šī līguma noteikumus.

5.2.2. IZPILDĪTĀJAM jāpabeidz Darbs līguma 4.2. punkta norādītajā datumā.

5.2.3. IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un Līgumā noteiktajā termiņā kvalitatīvi izpilda DARBUS saskaņā ar tehnisko specifikāciju un līguma nosacījumiem, t.sk. nodrošina DARBU izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem;

5.2.4. IZPILDĪTĀJS atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz DARBU veikšanu;

5.2.5. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā DARBU pabeigšanas dienā veic visu būvgružu izvešanu no objekta un sakārto DARBU veikšanas vietas apkārtni būvuzņēmēja darbības zonā;

5.2.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

5.2.7. IZPILDĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus.

5.3. Līdzēji ir savstarpēji ir atbildīgi par otras puses nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas puses vai tā darbinieku, kā arī Līdzēji līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

* 1. Ja IZPILDĪTĀJS nav ievērojis Projekta dokumentācijā, tehniskajās specifikācijās, piedāvājumā, šajā līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz DARBU veikšanu vai kvalitāti, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 4.2 apakšpunktā minētā termiņa beigām PASŪTĪTĀJA izveidotā komisija, kur piedalās IZPILDĪTĀJA pārstāvji, un citi pieaicinātie speciālisti, sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto DARBU neatbilstību, defektu novēršanas termiņu un kārtību. Ja IZPILDĪTĀJS nepamatoti kavē defektu novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt samaksu par izpildītajiem darbiem līdz defektu novēršanai un aprēķināt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMSUMMAS par katru nokavēto izpildes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no LĪGUMSUMMAS.
  2. Ja IZPILDĪTĀJS bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas nodarbina apakšuzņēmējus vai nodarbina personas bez rakstveida darba līguma noslēgšanas PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt DARBUS līdz pārkāpumu novēršanas un aprēķināt līgumsodu 0,5 % (viena piecdesmitā daļa no procenta) apmērā no līgumsummas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no LĪGUMSUMMAS.
  3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu IZPILDĪTĀJAM, kas paredzēta par izpildītajiem DARBIEM tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
  4. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.
  5. IZPILDĪTĀJS rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes. Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.
  6. Līdzējiem ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, speciālistu vai apakšuzņēmēju, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
     1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana.
     2. nekompetence vai nolaidība.
     3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

5.10. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa:

5.10.1. Ja Izpildītāja personāls, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

5.10.2. Pasūtītājs nepiekrīt veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

5.10.2.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

5.10.2.2.tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

5.10.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

**6.Apdrošināšana**

6.1. IZPILDĪTĀJA Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

* + 1. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām IZPILDĪTĀJA darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā DARBU veikšanas laikā saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
    2. DARBU veicējam apdrošināšanas līgumā jāparedz:

6.1.2.1. mantas bojājuma gadījumi;

6.1.1.2. mantas bojāejas gadījumi;

6.1.1.3. izdevumi par trešās personas (fiziskas personas) dzīvībai un veselībai nodarīto kaitējumu.

* + 1. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līgumcenu, kas sastāda *euro* \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
    2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz ar noteikumu, saskaņā, ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši PASŪTĪTĀJAM vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.
    3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu IZPILDĪTĀJS slēdz uz DARBU izpildes laiku un DARBU garantijas termiņu.
    4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas polises kopiju 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, kura tiek pievienota līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

**7. darbu izpilde un nodošana-pieņemšana**

7.1.Līguma 1.1.punktā noteikto DARBU izpildes termiņš ir 2017.gada 20. augusts.

7.2.Līgumā noteiktie DARBI tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu.

7.3.Ja IZPILDĪTĀJS noteiktā termiņā ir veicis DARBU nekvalitatīvi vai neatbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajām prasībām, tiek sastādīts defektu akts, kurā PASŪTĪTĀJS norāda atklātos trūkumus. Defektu aktu paraksta abi Līdzēji. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS atsakās parakstīt defektu aktu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abiem Līdzējiem. Par termiņu, kādā jānovērš defektu aktā konstatētie trūkumi, PASŪTĪTĀJS izdara atzīmi defektu aktā.

7.4.Ja nepilnības netiek novērstas PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc sava ieskata samazināt LĪGUMCENU vai vienpusēji lauzt līgumu. Tad Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto DARBU apjomu un to vērtību. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina.

7.5.DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

7.6.DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

7.7.DARBU nodošanas - pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

7.8.Pirms DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAMA visu ar DARBU izpildi saistīto dokumentāciju.

7.9.PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz veiktajiem DARBIEM un visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm un ar DARBIEM saistīto dokumentāciju (aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju) pēc DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

**8.Garantijas**

8.1. Garantijas laiks veiktajiem Darbiem ir **60 (sešdesmit) mēneši** pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, parakstīšanas.

8.2. Garantijas laiks tiek pagarināts pa to laiku, kurā tiek veikta defektu novēršana.

8.3. Ja Līgums tiek lauzts, tad garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

**9. Līguma grozīšana un laušana**

9.1. Līguma darbības laikā Līdzēji nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 61. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 61. panta otrās daļas regulējuma.

9.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS pārkāpj šī Līguma nosacījumus. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādejādi radušos zaudējumus.

9.3.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic DARBUS neatbilstoši tehniskajai specifikācijai, iesniegtajam piedāvājumam un šī līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, ar nekvalitatīviem materiāliem, termiņiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.

**10.Nepārvaramā vara**

10.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

* 1. 10.2. LĪdzēji, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
  2. 10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienas, katra no Pusēm ir tiesīga atteikties no Līguma turpmākās izpildes. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesību prasīt otram Līdzējam iespējamo zaudējumu atlīdzināšanu.

1. **Noslēguma noteikumi**

11.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

11.2.Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

11.3.Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst DARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi DARBU izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.

11.4. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē kontaktpersonas un pilnvarotās personas.

* + 1. No PASŪTĪTĀJA puses tiek nozīmēta:
       1. **PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona/kontaktpersona:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ direktore/s \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona pilnībā pārzina Objektu un Līguma noteikumus, viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, pretenzijas, pieņemt DARBUS, izpilddokumentāciju u.c. dokumentus, pieprasīt no IZPILDĪTĀJA informāciju, sniegt informāciju IZPILDĪTĀJAM, bet viņš nav pilnvarots izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt LĪGUMCENU un/vai DARBU izpildes termiņus.

11.4.2..No IZPILDĪTĀJA puses tiek nozīmēta:

11.4.2.1**. IZPILDĪTĀJA pilnvarotā persona/kontaktpersona:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_**, tālr. \_\_\_\_, mob. tālr. \_\_\_\_\_\_, fakss: \_\_\_\_\_, e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_. IZPILDĪTĀJA pilnvarotā persona pilnībā pārzina Līgumu un DARBUS, viņam ir tiesības nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, nodot DARBUS, izpilddokumentāciju, projektu u.c. dokumentus, pieprasīt no PASŪTĪTĀJA informāciju, sniegt informāciju PASŪTĪTĀJAM, bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt LĪGUMCENU un/vai DARBU izpildes termiņus.

* 1. IZPILDĪTĀJS ir informēts, ka PASŪTĪTĀJA nozīmēts sertificēts būvuzraugs uzraudzīs IZPILDĪTĀJA veiktos DARBUS un informēs PASŪTĪTĀJU par jebkuru atklāto pārkāpumu, kas ir jebkura DARBU apjoma vai būvizstrādājumu un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Tehniskajai specifikācijai un citiem Līguma noteikumiem. Puses vienojas, ka būvuzraugs pārbaudes veiks, pēc iespējas netraucējot IZPILDĪTĀJA darbu. IZPILDĪTĀJS ir informēts, ka PASŪTĪTĀJA nozīmētais būvuzraugs var dot norādījumus IZPILDĪTĀJAM, meklēt un atklāt defektus vai trūkumus, un pārbaudīt jebkuru DARBU, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti vai trūkumi.
  2. Uzņēmējam, saņemot norādījumus no Līgumā noteiktās PASŪTĪTĀJA kontaktpersonas un/vai PASŪTĪTĀJA pilnvarotās personas, ir tiesības uzskatīt, ka tās rīkojas PASŪTĪTĀJA vārdā pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības, ja norādījumi ir pretrunā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par šādiem norādījumiem.
  3. pilnvarotās personas veikts jebkāda rakstura apstiprinājums, kontroles pasākums, apliecinājums, saskaņojums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, izmēģinājums, kā arī līdzīga rīcība, neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības, kas izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.
  4. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona jebkurā laikā var sniegt IZPILDĪTĀJAM norādījumus, kas var būt nepieciešami DARBU izpildei, to defektu un/vai neatbilstību novēršanai saskaņā ar Līgumu.
  5. Puses var nomainīt Līguma 11.4.1. un/vai 11.4.2.punktā norādītās personas, par to rakstiski informējot otru Līdzēju 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.

**11.10**.Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

**11.11**.Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

**11.12.**Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

**11.13**.Pielikumā:

**11.13.1**. Tehniskā specifikācija uz \_\_\_\_ lapām.

**11.13.2**. IZPILDĪTĀJA piedāvājuma iepirkumam kopija uz \_\_\_\_\_\_\_\_ lapām;

**12. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

**Pasūtītājs Izpildītājs**

Kandavas novada dome

Dārza iela 6, Kandava,

Kandavas novads, LV-3120

Reģ.Nr. 90000050886

Banka: Valsts Kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV11TREL9802183901200

Priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /A.Ķieģelis/

2