*2.pielikums*

**Projekta „Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plāna ieviešana”**

**„Grants seguma celiņu atjaunošana Kokneses parka, Koknesē”**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Darbu apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | **Grants segums** |  |  |
| 1.1 | Liekās grunts norakšana vid. 10-15 cm | m2 | 338 |
| 1.2 | Liekās un nederīgās grunts izvešana uz pasūtītāja atbērtni līdz 5km | m3 | 50 |
| 1.3 | Grants –šķembu seguma izbūve h=15 cm uz esošās pamatnes fr. 0-16 (ar piegādi) | m2 | 1616 |
| 1.4 | Grants –šķembu seguma izbūve h=15 cm uz jaunās pamatnes fr.0-16 (ar piegādi) | m2 | 168 |
| 1.5 | Zālāja atjaunošana gar celiņu malām | m2 | 240 |

**Darbu apraksts :**

1. Grants seguma atjaunošanas darbi veicami Kokneses parkā ,adrese: kas atrodas Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā.
2. Pirms darbu uzsākšanas ar Pasūtītāju jāsaskaņo nospraustā celiņu trase.
3. Piedāvājuma cenā jābūt ietvertiem viesiem nepieciešamiem materiāliem būvdarbu pilnīgai paveikšanai.
4. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar cenu aptaujā paredzēto. Uzņēmējs ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.
5. Darbu laikā jāievēro koku un apstādījumu aizsardzība.
6. Par apkārtējās teritorijas uzturēšanu kārtībā ir atbildīgs uzņēmējs. Jāseko, lai darbu veikšanas laikā netiktu radīti bojājumi trešo personu īpašumiem. Radītie bojājumi jānovērš nekavējoties.
7. Pretendentam jāiesniedz darbos izmantojamo materiālu-grants-šķembu maisījuma atbilstības sertifikāta apliecināta kopija.
8. Būvdarbu laikā noņemto materiālu un liekās grunts izvešanas vieta jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
9. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto to laikā skartā teritorija. Jāaizvāc būvmateriālu pārpalikumi.
10. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2016.gada 30.septembris.