**JAUTĀJUMS** - Visās iepirkuma daļās darba apjomos ir darbu pozīcija Liekās grunts noņemšana un aizvešana uz uzņēmēja atbērtni ar mērvienību metri. Lai pretendenti varētu sagatavot līdzvērtīgus piedāvājumus lūgums šo pozīciju norādīt m3 vai arī sniegt precīzu informāciju par noņemamās liekās grunts apjomu, tas ir garums, platums, biezums.

**ATBILDE** - Ņemot vērā to, ka ceļa malās esošie grunts uzaugumi ir ar atšķirīgu platumu uz augstumu, tad projektā norādīta mērvienība ir tekošie metri. Būvuzņēmējam apsekojot objektu dabā, ir jānovērtē vidējais noņemamās grunts apjoms visam objektam. (Edvīns Tolmanis SIA "K-RDB" ceļu būvinženieris, m.t. 26300640)